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AVISO DE LICITAÇÃO
O Setor de Compras do Departamento Municipal de Energia de Ijuí – DEMEI, de acordo com a Lei 10.520/02 e Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações, torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberta a licitação na modalidade Pregão Eletrônico, na forma eletrônica, do tipo MENOR PREÇO, para o REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS, conforme especificações constantes do anexo I deste edital,  a ser realizada às 08h30min do dia 10 de outubro de 2023, no site www.portaldecompraspublicas.com.br. 
Pregão Eletrônico N° 04/2023
Processo Nº 44/2023
Data/hora limite para impugnações/esclarecimentos: 05/10/23, às 08h30min.
Data/hora limite para recebimento das propostas: 10/10/23, às 08h30min.
Abertura das propostas: 10/10/23, às 08h31min.
Órgão: Departamento Municipal de Energia de Ijuí - Demei
Todas as referências de tempo deste certame observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF.
As empresas que desejarem participar do referido PREGÃO poderão ler e obter o texto integral do Edital no portal www.portaldecompraspublicas.com.br, no site do Demei www.demei.com.br link licitações/Pregão Eletrônico/Pregão 03/2023 ou diretamente com o setor de compras do Demei pelo e-mail compras@demei.com.br, de segunda a sexta-feira, das 8h00min às 11h30min e 13h30min às 17h00min, ou pelo telefone (55) 3331-7716.
Ijuí/RS, 25 de setembro de 2023.

_______________________________________

Elisandra Auzani

Coordenadora de Compras 

O Diretor Presidente do Departamento Municipal de Energia de Ijuí, DEMEI, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, através do Pregoeiro Oficial, designado pela Portaria nº 99/2021, que, no Departamento Municipal de Energia de Ijuí - DEMEI, sito à Av. Getúlio Vargas, 1454 – Bairro Assis Brasil que realizará licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO  - REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 123/06 e Decreto Municipal nº 5536 de 15 de Outubro de 2014, e as condições deste Edital. 

A informação dos dados para participação deverá ser feita através do site www.portaldecompraspublicas.com.br.

Outras informações ou dúvidas, quanto ao objeto desta licitação, entrar em contato com o Núcleo de Compras, através do telefone (55) 3331 7716, no horário das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min de segunda a sexta feira, ou pelo e-mail compras@demei.com.br. 

1.
DO OBJETO
1.1.
Constitui objeto do presente pregão, na forma eletrônica, do tipo MENOR PREÇO, a AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS, conforme especificações constantes do anexo I deste edital.
1.2
Na etapa de julgamento da proposta, a empresa vencedora da disputa de lances deverá enviar a proposta final atualizada, em conformidade com as especificações  do Termo de referencia/anexo I deste edital.
1.3
A presente licitação destina-se a escolha da melhor proposta de preço UNITÁRIO dos bens acima descritos e especificados no Anexo I deste edital, para constarem em registro de preços, a serem fornecidos em quantidade compreendida entre aquelas informadas como mínimas e máximas, quando deles o Demei tiver necessidade.

1.4 Prazo de entrega: 30 (trinta) dias, contados do recebimento do PROCESSO DE COMPRAS OU AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO enviados pelo setor de compras do Demei.
2. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS.
2.1
Decairá do direito de impugnação dos termos do Edital e realização de esclarecimentos, perante esse Departamento, aquele que não se manifestar até 03 (três) dias úteis antes da data de abertura da sessão do Pregão, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 02 (dois) dias úteis.

2.2
As Impugnações e os esclarecimentos deverão ser enviados através de campo próprio do sistema no site www.portaldecompraspublicas.com.br.

2.3
As impugnações e os pedidos de esclarecimentos apresentados fora de prazo serão recebidos como mero exercício do direito de petição.

2.4
As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração, bem como, caso acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do certame.

3. DO CREDENCIAMENTO
3.1
O fornecedor deverá fazer sua adesão ao Portal de Compras Públicas, acessando o seguinte endereço:  https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

3.2
O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.3
O credenciamento da proponente junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da proponente ou de seu representante legal, bem como na presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

3.4
Os Licitantes que desejarem obter os benefícios de preferência concedidos às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e às demais pessoas jurídicas a elas legalmente equiparadas deverão declarar, em campo próprio do sistema, sob as penas da Lei, que cumprem com os requisitos legais, estando aptas a usufruir o tratamento diferenciado estabelecido, nos termos dos artigos 43 a 49, da Lei Complementar Federal nº 123/06.  

3.5
As licitantes que se declararem beneficiárias da Lei Complementar Federal nº 123/06 e não comprovarem os requisitos legais para o enquadramento serão inabilitadas e poderão estar sujeitas às sanções previstas no Edital e legislação pertinente.

4. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO.
4.1
Poderão participar deste Pregão as pessoas jurídicas interessadas e que atendam todas as exigências Editalícias.

4.2
Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que está ciente e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital – Anexo VI. 

4.2.1
A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital sem prejuízo às demais cominações legais.

4.3
Os representantes de microempresas e empresas de pequeno porte deverão declarar em campo próprio do sistema, quando do envio da proposta inicial, que as respectivas empresas enquadram-se nessa(s) categoria(s).


4.3.1
A ausência da declaração, naquele momento, significará a desistência da microempresa ou empresa de pequeno porte de utilizar-se das prerrogativas a elas concedidas pela Lei Complementar Federal nº 123/2006.

4.4
Não poderão participar deste Pregão as licitantes:


4.4.1
Suspensas/impedidas de participar de licitação ou impedidas de contratar com este Município, com fulcro no art. 87, III, Lei Federal nº 8.666/93 e art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02; ou declaradas inidôneas para licitar e contratar com a administração pública, com fulcro no art. 87, IV, Lei Federal nº 8.666/93;


4.4.2
proibidas de contratar com a administração pública ou com o poder público, em razão do disposto no art. 72, § 8º, V, da Lei Federal nº 9.605/98 e art. 12 da Lei Federal nº 8.429/92;


4.4.3
cujos objetos sociais não sejam compatíveis com o objeto deste pregão;


4.4.4
sob processo de falência, dissolução ou liquidação;


4.4.5
empresas constituídas na forma de consórcio;


4.4.6
enquadrados no art.9º da Lei nº 8.666/93 e alterações.

5. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1
A partir da publicação/divulgação deste Edital, até a data e o horário previsto para a abertura da sessão pública, os que desejarem participar poderão encaminhar as propostas (ou retirar aquelas já enviadas) para o(s) lote(s) de interesse através do portal eletrônico informado neste Instrumento.

5.2
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.3
O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e das especificações técnicas previstas neste Edital.

5.4
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5
Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.6
Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
5.7
Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances.

5.8
Os documentos referentes à habilitação do licitante deverão estar válidos no dia de abertura da sessão pública. 

5.9
Serão inabilitadas as licitantes que não atenderam as exigências para habilitação contidas neste edital.

5.10
Quando da apreciação dos documentos para habilitação, o pregoeiro procederá ao que segue: 


5.10.1
 se os documentos para habilitação não estiverem completos e corretos, ou contrariarem qualquer dispositivo deste Edital, o pregoeiro reputará o licitante inabilitado;


5.10.2
 no caso de inabilitação do primeiro classificado, serão retomados os procedimentos, respeitada a ordem de classificação do licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, e assim sucessivamente, até que sejam atendidas as condições do Edital. 

5.11
Os licitantes remanescentes ficam obrigados a atender à convocação e a assinar a ARP (Ata de Registro de Preços) no prazo fixado pela Administração (05 dias úteis contados da convocação para assinatura da Ata), ressalvados os casos de vencimento das respectivas propostas, sujeitando-se às penalidades cabíveis no caso de recusa. 

5.12
Os documentos apresentados pelo licitante que forem emitidos pela internet terão sua validade verificada pelo pregoeiro no momento da habilitação. 

5.13
Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo máximo estipulado pelo pregoeiro, não inferior a 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
6. PREENCHIMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS
6.1
A proposta de preço deverá ser enviada mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1
Valor unitário do item;


6.1.2
Marca e modelo do item cotado, quando houver;


6.1.3
Descrição detalhada do objeto, contendo as informações especificadas no Edital e seus anexos, indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;


6.1.4
E-mail para fins de comunicação com o proponente.

6.2
O valor proposto deve incluir, obrigatoriamente, todos os encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias (inclusive relativos a acidentes de trabalho), fiscais, comerciais ou de qualquer natureza, vales transporte e refeição, não se admitindo, a qualquer título, acréscimo sobre o valor proposto. Deverão estar incluídas ainda todas as despesas com custo de frete, quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições; ou ainda, despesas com terceiros, que correrão por conta do licitante  vencedor, para entrega no local e prazos estabelecidos.

6.3
O prazo de validade da proposta deverá ser de, no mínimo, 90 (noventa) dias.

6.4
Deverão constar na proposta, ainda, todos os dados da empresa, tais como razão social, CNPJ, endereço completo, número de telefone, e-mail, dados da conta corrente, o nome do responsável para realizar quaisquer tratativas junto ao Município, bem como o nome do responsável pela assinatura do contrato.

6.5
Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.6. Todo material adquirido deverá ser fornecido ao contratante sem substituição tributária, uma vez que esta autarquia é considerada consumidor final.  

6.7 Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também em eventual contratação.

7. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
7.1
Habilitação jurídica:

7.1.1
Ato constitutivo, contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, bem como, no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos que comprovem a eleição de seus administradores, ou outra documentação, nos termos do art. 28 da Lei Federal nº 8.666/93;

7.1.2 Registro comercial em caso de empresa individual, acompanhado do CPF e da Cédula de Identidade do Comerciante. 
7.1.3
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

7.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

7.1.5
O objeto social da licitante deverá ser compatível com o objeto a ser licitado, caso o objeto social da licitante seja incompatível com o objeto a ser licitado este será considerado inabilitado

7.2
Regularidade fiscal e trabalhista:

7.2.1
Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 


7.2.2
Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.


7.2.3
Prova de regularidade abrangendo os Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União (CND);


7.2.4
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, abrangendo todos os tributos administrados pelo ESTADO, mediante apresentação de certidão(ões) expedida(s) pelo órgão estadual competente. 


7.2.5
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, abrangendo todos os tributos administrados pelo MUNICÍPIO, mediante apresentação de certidão(ões) expedida(s) pelo órgão municipal competente. 


7.2.6
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante certificado expedido pela Caixa Econômica Federal;


7.2.7
Prova de regularidade relativa aos Débitos Trabalhistas da Justiça do Trabalho – Lei Federal nº 12440/11 - Resolução Administrativa TST 1470/2011. 


7.2.8
As Microempresa e Empresa de Pequeno Porte deverão apresentar os documentos, acima mencionados, mesmo que estes apresentem alguma restrição. (Lei Complementar Federal nº 123/06). Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por mais 05 (cinco) dias úteis a critério da Administração Pública. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º do Artigo 43 da Lei Complementar Federal nº 123/06, implicará decadência do direito à contratação, sendo facultada à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

7.3
Declaração de atendimento à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela emenda constitucional nº 20/98, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos, conforme Anexo IV do Edital.

7.4
Declaração expressa de que o proponente preenche plenamente os requisitos de habilitação, bem como tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos, conforme Anexo VI do Edital.

7.5
 A proponente, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar declaração, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresas ou empresa de pequeno porte, estando aptas a usufruir do tratamento diferenciado estabelecido na Lei Complementara nº 123/06, conforme Anexo V do Edital.
7.6  Declaração firmada pelo licitante ou seu Representante Legal, conforme Lei 8.666/93, Art. 32 § 2º - Declaração de Idoneidade – Anexo IV.

7.7 Declaração da Licitante informando sobre a inexistência de fato impeditiva à habilitação conforme modelo constante do Anexo VII – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos, deste Edital.

8. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.
8.1
A partir do horário previsto para a abertura das propostas terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico, quando o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, classificando aquelas que atendam ao Edital e desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos, ou que identifique o licitante.

8.2
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances, bem como disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

8.3
Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

8.4
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiros sua proposta e lances.

9. DISPUTA DE LANCES E NEGOCIAÇÃO.
9.1
Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

9.2
O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta será fixado pelo pregoeiro.

9.3
Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, durante o prazo de quinze minutos e, encerrado este, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.

9.4
Encerrado o prazo do item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo (e os autores de ofertas com valores até 10% superiores a esta) possam ofertar um lance final e fechado, em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

9.5
Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições que trata o item anterior, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
9.6
Encerrados os prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

9.7
Na ausência de lance final e fechado, classificado nos termos dos itens anteriores, poderá o Pregoeiro proceder ao reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

9.8
As propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

9.9
Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

9.10
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será REALIZADO SORTEIO entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

9.11
Finalizada a etapa de lances, deverá ser promovida a etapa de negociação, que será realizada por meio do sistema, no prazo mínimo de duas horas, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
10. JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DA PROPOSTA.
10.1
Após a etapa de negociação, aceitando-se o valor proposto, deverá ser encaminhada proposta final atualizada, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, nos termos do documento constante no Anexo III.

10.2
O pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para o objeto neste Edital e em seus anexos.

10.2.1 A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste Edital, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário.

10.3
Como regra será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior ao preço estimado fixado no Edital, desconto menor do que o mínimo exigido, que apresentar preço manifestamente inexequível, bem como as propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; as que forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente.

10.4
Como exceção poderá ser aceita proposta ou lance vencedor com preço final acima do superior ao preço estimado, desde que devidamente justificado e/ou após aberta diligência pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.
10.5
Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

10.6
Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

10.7
Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

10.8
Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do proponente, observado o disposto neste Edital.

10.9  Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. Da mesma forma quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante, com o instrumento convocatório. 

11. RECURSO.
11.1
O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo 10 minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2
Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.3
A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito. 

11.4
Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.5
Havendo recurso, o Pregoeiro apreciará os mesmos e encaminhará à autoridade competente a decisão em grau final. 

11.6
O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

11.7
Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente.

12. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
12.1
Dar-se-á seguimento à adjudicação quando:


12.1.1
a licitante classificada em 1º lugar for declarada habilitada e não houver manifestação de intenção de recurso;


12.1.2
as intenções de recurso não forem aceitas; ou


12.1.3
a decisão do recurso mantiver a habilitação da empresa.

12.2
O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.

13. FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
13.1
Após a homologação da licitação, será lavrada Ata de Registro de Preço, com vigência de 01 (um) ano após sua assinatura, com o FORNECEDOR classificado em primeiro lugar. 

13.1.1 O licitante vencedor do pregão ao assinar a Ata de Registro de Preços, compromete-se a manter os preços ofertados para as quantidades máximas e mínimas pelo prazo estabelecido no item anterior. 

13.2
O licitante vencedor deverá assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da convocação, sob pena de aplicação das sanções pertinentes, podendo ser prorrogado, a critério da Administração, por igual período. 

13.3
Quando o proponente vencedor convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar a Ata de Registro de Preço ou não apresentar situação regular, no ato da assinatura deste, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar a Ata de Registro de Preço, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

13.4
Na hipótese do FORNECEDOR primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não aceitar ou não retirar a ata de Registro de Preço no prazo e condições estabelecidos, poderão ser convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
13.5 O (s) proponente (s) vencedor deste certame assinará a Ata de Registro de Preços, comprometendo-se a manter o(s) preços firmes, durante o prazo de vigência do Registro de Preços.

13.6 No caso do proponente vencedor deixar de assinar a Ata de Registro de Preços, será caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas, cabendo-lhe a imposição das sanções administrativas pertinentes.

14. DOS PEDIDOS
14.1. Os pedidos de materiais a serem adquiridos pelo Demei normalmente serão efetuados através da Ordem de Fornecimento – Anexo IX deste edital emitida em 01 (uma) via, datada e assinada pelo representante (responsável) da Contratante, podendo por opção e necessidade o Demei enviar antecipadamente por e-mail o Processo de Compras, o qual equivale para inicio da contagem do prazo de entrega. 

14.2 Na ordem de fornecimento deverá constar as quantidades, a especificação completo do material, o local e o prazo de entrega do mesmo, bem como estar mencionado o número do edital a que se refere a contratação. 

14.3 O Demei encaminhará a Ordem de Fornecimento e/ou o Processo de Compras por e-mail ou por outra forma que lhe convier. 

14.4 O(s) licitante(s) vencedor(es) deverá(ão) remeter por e-mail contendo a assinatura do responsável, ou de outra forma a ser combinado com o DEMEI, a confirmação do Recebimento do Pedido – Anexo X, deste edital, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a partir da data de recebimento da Autorização de Fornecimento ou do Processo de Compras.    

14.1 A partir da data de recebimento pelo licitante vencedor da Autorização de fornecimento ou do Processo de compras, passará a contar o prazo de entrega dos materiais. 

14.2 O prazo de entrega dos materiais será de 30 (trinta) dias após recebimento da Autorização de fornecimento – Anexo IX, ou do Processo de Compras pelo licitante vencedor.

14.5 O fornecimento do(s) item(ns) será realizado de forma parcelada, de acordo com as necessidades do Demei.

14.6. A empresa deverá entregar qualquer quantidade solicitada pelo Demei, não podendo estipular em sua proposta de preços, cotas mínimas para remessa do produto.

14.7 A existência de preços registrados não obriga o Demei a firmar as contratações que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada a preferência ao beneficiário do registro, em igualdade de condições.

14.8 Sempre que o Demei vier a utilizar-se do Registro de Preços, os pedidos serão formalizados através de documentos específicos, os quais são Autorização de Fornecimento – anexo IX do edital ou o Processo de Compras,  que só serão emitidos dentro do prazo de validade do registro de preço. 
15. RECEBIMENTO DO OBJETO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
15.1
O prazo máximo de entrega dos materiais não poderá ser superior a 30 (trinta) dias a contar do recebimento ou do PROCESSO DE COMPRAS/NOTA DE EMPENHO ou da ORDEM/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. 

15.1.1
No caso de solicitação de prorrogação do prazo, a empresa deverá apresentar, antes do término do mesmo, pedido formal ao fiscal do contrato, apresentando as razões justificadoras, nos termos do art. 57, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/93, que serão objeto de apreciação.

15.2 O objeto desta licitação deverá ser entregue no estabelecimento do Contratante – DEMEI, junto ao Núcleo de Almoxarifado, sito a Av. Getúlio Vargas, 1454 – Bairro Assis Brasil em Ijuí/RS, quando solicitado. 

15.2.1 - A entrega se dará de segunda-feira a sexta-feira, no horário compreendido das 08h00min às 11h00min e das 14h00 às 16h30, SENDO A EMPRESA CONTRATADA RESPONSÁVEL PELO DESCARREGAMENTO DO MATERIAL.

15.3
As despesas de entrega dos materiais ficarão sob responsabilidade da empresa contratada, e considerar-se-ão incluídas no preço apresentado pela respectiva empresa.

15.4
O objeto desta licitação será recebido pela Administração em até 05 (cinco) dias, contados da data da entrega do objeto, após conferência e certificação de que o mesmo está de acordo com as especificações contidas no edital, Caso não atenda as especificações e condições solicitadas/ajustadas, será solicitada a devolução ou troca do material.  
15.4.1
 Na entrega do objeto, o contratado deverá colher, no comprovante respectivo, a data, o nome, o cargo e a assinatura do servidor do Demei responsável pelo recebimento.

15.4.2
 Constatadas irregularidades no objeto, o Demei poderá: i) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindida a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; ou , ii) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

15.4.3 Verificada a não-conformidade do objeto licitado, o licitante vencedor deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital. 

15.5
Na hipótese da substituição ou complementação do objeto entregue que não atenda às especificações licitadas, o contratado deverá fazê-lo em conformidade com a indicação do Demei, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente adjudicado.

15.6
O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade do fornecedor pela perfeita execução do fornecimento, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto da autorização de compra/nota de empenho, se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

15.7 A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com seu objeto.   

15.8. O objeto desta licitação tem garantia pelo período de 12 (doze) meses, a contar da efetiva entrega do material, e durante o qual a Contratada substituirá todo o item que venha a apresentar defeitos de fabricação ou funcionamento, sem qualquer ônus para o Contratante.
16. FISCALIZAÇÃO
16.1
A execução do Contrato será objeto de acompanhamento, fiscalização e avaliação pelo órgão requisitante, por servidores designados pelo Demei, nos termos do disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93.

17. PAGAMENTO
17.1
Após o recebimento definitivo do objeto, o pagamento será realizado no prazo máximo de até 20 (vinte) dias. 
17.2
A nota fiscal deverá trazer os seguintes dados cadastrais do Município de Ijuí: 

Departamento Municipal de Energia de Ijuí - Demei
CNPJ: 95.289.500/0001-00
Inscrição Estadual: 065-0080300
Endereço: Av. Getúlio Vargas, nº 1454, Bairro Assis Brasil, Ijuí/RS – 98700-000

Nº do Processo de compras ou nota de empenho

17.3
Os arquivos eletrônicos dos documentos fiscais (arquivo XML e a DANFE da NFE ou NFSE) deverão ser encaminhados pela empresa adjudicatária, obrigatoriamente, para os e-mails silon@demei.com.br e daniel@demei.com.br 

17.4
O pagamento será realizado pelo Demei de Ijuí mediante depósito bancário em favor do adjudicatário, que indicará em formulário próprio o nome da instituição, a localidade, o código da agência bancária e o número da conta-corrente para que seja realizada a operação.

17.5
As informações referidas no item anterior deverão ser encaminhadas ao setor de Tesouraria do Demei pelo e-mail flavio.o@demei.com.br  ficando o contratado obrigado a mantê-las atualizadas.

17.5. A não apresentação pela Contratada, da nota fiscal/fatura e/ou a entrega dos materiais parcialmente e/ou fora dos prazos previstos ou em desconformidade com este contrato autorizará o Contratante, sem incidir em correção monetária, juros ou multa ou em qualquer penalidade, a reter o pagamento vencido, bem como os que se vencerem, ou a efetuar pagamentos parciais, proporcionais aos materiais entregues, a critério do Contratante, até que a Contratada cumpra sua obrigação.

17.6. Para emissão da nota fiscal de material deverá ser observado a aplicação da IN RFB nº 1.234/2012 ou a que vier a substitui-la, a qual foi recepcionada pelo Decreto Municipal (Ijuí) 7.894 de 15 de junho de 2022. 

17.7. O pagamento será condicionado a não existência de Débitos de fatura de energia elétrica em nome do (a) contratado (a) ou de qualquer de seus sócios, no caso de pessoa jurídica, observando o prazo legal de prescrição. 

17.8 A critério da Contratante poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir possíveis despesas com multas, de responsabilidade da Contratada, em decorrência da execução do presente contrato.

17.9. Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor, enquanto pendendo de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência. 
18. RECURSO DA DESPESA

Órgão:
18 – Departamento Municipal de Energia de Ijuí – DEMEI

Unidade:
01 – Coordenadoria Geral

Atividade:
1.107– Investimento nas Atividades da Distribuição de Energia Elétrica.

Elemento:
4.4.90.52.99.0000 – Outros materiais permanentes



3.3.90.30.26.0000 – Material Elétrico Eletrônico

Recurso: 
Próprio 

19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS/PENALIDADES
Pelo inadimplemento das obrigações, as licitantes, conforme a infração estarão sujeitas as seguintes penalidades: 

19.1
Ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:


19.1.1
não assinar o contrato/ARP;


19.1.2
deixar de entregar documentação exigida no Edital;


19.1.3
apresentar documentação falsa;


19.1.4
ensejar o retardamento da execução de seu objeto;


19.1.5
não mantiver a proposta;


19.1.6
falhar ou fraudar na execução do contrato;


19.1.7
comportar-se de modo inidôneo;


19.1.8
fizer declaração falsa; ou


19.1.9
cometer fraude fiscal.

19.2
O licitante que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, também, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

19.2.1 
Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação, ou seja, executar o contrato com irregularidades mas passíveis de correção durante execução e sem prejuízo ao resultado. 
19.2.2
 Multa compensatória de 10% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s);

19.2.3 O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega, acarretará a multa de 0,5 (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado.

19.2.4 Inexecução parcial dos materiais solicitados: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos e multa de 10% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato. 

19.2.4.1 A suspensão temporária poderá ensejar a rescisão imediata do Registro de Preços pelo ordenador de Despesas

19.2.5 A recusa pelo fornecedor em entregar o material adjudicado acarretará a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total e atualizado dos  materiais solicitados e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05 (cinco) anos.


19.2.6
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

19.3
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei Municipal nº 4.637 de 2007, e na Lei nº 8.666, de 1993.

19.4
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

19.5
As sanções a serem aplicadas quanto ao descumprimento ou cumprimento imperfeito do objeto serão as indicadas na Ata de Registro de Preços.

19.6. Na aplicação das penalidades previstas no Edital o Departamento Municipal de Energia de Ijuí - DEMEI considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, “caput”, da Lei nº 8.666/93.

19.7  As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for ocaso:

19.8. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

19.9 O valor das multas, eventualmente aplicadas, em hipótese alguma será devolvido á empresa fornecedora, mesmo que o evento causador venha a ser recuperado.
20. REVISÃO E CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO
20.1
O registro poderá ser CANCELADO, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses: 


20.1.1
pelo DEMEI, quando o FORNECEDOR não cumprir as exigências contidas no edital ou ata de registro de preços; quando injustificadamente, deixar de firmar a Ata decorrente do registro de preços, quando der causa à rescisão administrativa, da Ata decorrente do registro de preços, por um dos motivos elencados no art. 78 e seus incisos da Lei Federal n.º 8.666/93, e alterações posteriores;  quando os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado; e por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, e alterações posteriores.


20.1.2
pelo FORNECEDOR, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços, em razão de fato superveniente à formalização da ARP. 

20.2
O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada. 

20.3
A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento do registro de preços, não o desobriga do fornecimento dos produtos ou da prestação dos serviços já empenhados, até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser proferida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após o envio do pedido contendo toda a documentação comprobatória, facultada à Administração a aplicação das penalidades/sanções previstas no item anterior, caso não aceitas as razões do pedido do cancelamento. 

20.4
Os preços registrados poderão ser REVISTOS em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

21. DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1
Aplicam-se a Lei nº 10.520/02 e a Lei nº 8.666/93 subsidiariamente, e, em especial, os artigos 77, 78, 79, 80, 81, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93.

21.2
As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, os princípios da isonomia e da finalidade e a segurança da contratação.

21.3
Não caberá desistência após abertura da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

21.4
Em caso de divergência entre informações contidas nos documentos exigidos pelo Edital e em outros apresentados, porém não exigidos, prevalecerão as primeiras.

21.5
É facultado ao Pregoeiro:

21.5.1
 A promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, em qualquer fase do Pregão, sendo vedada a inclusão posterior de documento que deveria constar originariamente da proposta.

21.5.2
 No julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

21.5.3
Convocar os licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao entendimento de suas propostas.

21.6
As proponentes intimadas para quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.

21.7
A autoridade competente para aprovação do procedimento licitatório somente poderá revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

21.8
A qualquer ato administrativo que implique alteração, revogação, anulação ou outro efeito sobre o presente edital será conferida publicidade na forma da Lei e disponibilizado no site www.ijui.rs.gov.br, no link “Licitações – Pregão Eletrônico” e no Portal de Compras Públicas. 

21.9
São partes integrantes deste Edital todos os seus anexos.

21.10
quaisquer dúvidas porventura existentes sobre os procedimentos dispostos no presente Edital poderão ser dirimidas no Setor de Compras do Demei.
21.11
Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente Foro da Comarca de Ijuí - RS.

21.12 Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do Edital, deverão ser solicitadas ao Setor de Compras do Demei por e-mail em arquivo PDF pelo endereço eletrônico compras@demei.com.br no horário compreendido entre as 08h00 às 11h30min e das 13h30 às 17h00min, preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para abertura da sessão pública.
21.13 Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente Pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Demei, setor de Compras.

21.14 A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, por conveniência do Departamento Municipal de Energia de Ijuí – DEMEI, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei 8666/93.
21.15 A Administração poderá revogar a licitação, por interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8666/93).

22. ANEXOS
22.1
Fazem parte deste Edital os seguintes anexos:

Anexo I – Modelo Formulário para Preenchimento de Proposta
Anexo II – Minuta da Ata de Registro de Preços

Anexo III – Modelo Declaração de conformidade com Art. 7º da Constituição Federal.

Anexo IV – Modelo Declaração de Idoneidade
Anexo V – Modelo de Declaração de Microempresa (ME) ou de Empresa de Pequeno Porte (EPP)

Anexo VI – Modelo de Declaração de Habilitação e Pleno Conhecimento, artigo 4º, inciso VII da Lei 10.520/02;

Anexo VII – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos. Anexo VIII – Planilha de Orçamento Estimado 

Anexo IX – Modelo de Ordem/Autorização de Fornecimento 

Anexo X – Modelo de Confirmação do Recebimento Pedido

Ijuí, 25 de setembro de 2023.

_______________________________                ________________________________

     Marco Aurélio Sikacz                                 Elisandra Auzani
       Diretor-Presidente

              Coordenadora de Compras
     CPF – 919.185.960-34
              
 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ – DEMEI
PREGÃO ELETRÔNICO 04/2023
ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
	Item
	Qtd Mínima
	Qtd Máxima


	Unidade
	Descrição
	Marca


	Preço Unitário



	1
	1
	1000
	PÇ
	AFASTADOR DE PÁSSAROS, CONFORME ANEXO B1


	
	

	2
	1
	500
	PÇ
	AFASTADOR PARA REDE SECUNDÁRIA 4 FIOS, CONFORME PADRONIZAÇÃO PTD-007.
	
	

	3
	1
	500
	PÇ
	AFASTADOR PARA REDE SECUNDÁRIA 5 FIOS, CONFORME PADRONIZAÇÃO PTD-007. 
	
	

	4
	1
	20
	PÇ
	AFASTADOR DE AS 44 X 44 – DEVE SER FABRICADO EM AÇO CARBONO (CONFORME ABNT 1010 E 1020) LAMINADO, SER ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE, TER AS SUPERFÍCIES PLANAS E UNIFORMES, SEM ARESTAS CORTANTES OU PONTIAGUDAS, OS CANTOS DEVEM SER ARREDONDADOS E NÃO POSSUIR NENHUM OUTRO TIPO DE IMPERFEIÇÃO, AS DIMENSÕES E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DEVEM SER CONFORME ANEXO B – 6.


	
	

	5
	1
	10
	PÇ
	AFASTADOR DE AS 55 X 55 – DEVE SER FABRICADO EM AÇO CARBONO (CONFORME ABNT 1010 E 1020) LAMINADO, SER ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE, TER AS SUPERFÍCIES PLANAS E UNIFORMES, SEM ARESTAS CORTANTES OU PONTIAGUDAS, OS CANTOS DEVEM SER ARREDONDADOS E NÃO POSSUIR NENHUM OUTRO TIPO DE IMPERFEIÇÃO, AS DIMENSÕES E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DEVEM SER CONFORME O ANEXO B – 6. 


	
	

	6
	100
	2000
	PÇ
	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, P/ CABO ALUMINIO CA4/CAA4 CONFORME ANEXO T.


	
	

	7
	100
	2000
	PÇ
	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, P/ CABO ALUMINIO CA2/CAA2 CONFORME ANEXO T.


	
	

	8
	100
	1500
	PÇ
	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, P/ CABO ALUMINIO CA1/0/CAA1/0 - CONFORME ANEXO T.


	
	

	9
	100
	500
	PÇ
	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, P/ CABO ALUMINIO CA 2/0/CAA2/0 - CONFORME ANEXO T.


	
	

	10
	20
	500
	PÇ
	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, P/ CABO ALUMINIO CA 3/0/CAA3/0 - CONFORME ANEXO T.


	
	

	11
	20
	500
	PÇ
	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, P/ CABO ALUMINIO CA 4/0/CAA4/0 - CONFORME ANEXO T.


	
	

	12
	20
	500
	PÇ
	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO P/CABO ALUMINIO 336,4 TULIP 18/1 – VERDE - CONFORME ANEXO T.


	
	

	13
	10
	100
	PÇ
	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, P/CABO ALUMINIO 336,4 LINNET 26/7 – AMARELO - CONFORME ANEXO T.


	
	

	14
	1
	250
	PÇ
	ALÇA PREFORMADA, P/ CABO DE ACO 6,35MM – CONFORME ANEXO T-1


	
	

	15
	1
	250
	PÇ
	ALÇA PREFORMADA, P/ CABO DE ACO 7,94MM - CONFORME ANEXO T-1


	
	

	16
	1
	250
	PÇ
	ALÇA PREFORMADA, P/ CABO DE ACO 9,53MM - CONFORME ANEXO T-1


	
	

	17
	100
	1000
	PÇ
	ALÇA PREFORMADA DE SERVIÇO P/ CABO MULTIPLEX 10 MM² - CONFORME ANEXO A-8


	
	

	18
	100
	1000
	PÇ
	ALÇA PREFORMADA DE SERVIÇO P/ CABO MULTIPLEX 16 MM² -- CONFORME ANEXO A-8


	
	

	19
	10
	200
	PÇ
	ALÇA PREFORMADA DE SERVIÇO P/ CABO MULTIPLEX 25 MM² - CONFORME ANEXO A-8


	
	

	20
	10
	200
	PÇ
	ALÇA PREFORMADA DE SERVIÇO P/ CABO MULTIPLEX 35 MM² - CONFORME ANEXO A-8


	
	

	21
	1
	100
	PÇ
	ALÇA PRE-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, P/ CABO DE COBRE AWG 1/0 - CONFORME ANEXO T - 2


	
	

	22
	1
	100
	PÇ
	ALÇA PRE-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, P/ CABO DE COBRE AWG 2/0 - CONFORME ANEXO T - 2


	
	

	23
	10
	900
	PÇ
	ANEL DE AMARRAÇÃO PARA ESPAÇADOR LOZANGULAR – CLASSE DE TENSÃO 25 KV – PARA APLICAÇÃO EM CABO PROTEGIDO 185 MM² - DEVE SER FABRICADO EM MATERIAL ELASTOMÉRICO, RESISTENTE AO TRILHAMENTO ELÉTRICO E AO INTEMPERISMO, POSSUIR RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEL AO TIPO DE CONDUTOR AO QUAL SE APLICA SER ENTREGUE NA COR CINZA OU VERMELHO E TER GRAVADO NA PEÇA EM ALTO RELEVO DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL A MARCA OU NOME DO FABRICANTE E A DATA DE FABRICAÇÃO, CONTENDO NO MÍNIMO MÊS E ANO, DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE NÃO COMPROMETA SEU DESEMPENHO E FUNCIONALIDADE DURANTE O TRANSPORTE, OU ARMAZENAMENTO.

	
	

	24
	10
	900
	PÇ
	ANEL DE AMARRAÇÃO PARA ISOLADOR – CLASSE DE TENSÃO 25 KV - PARA APLICAÇÃO EM CABO PROTEGIDO 185 MM² - DEVE SER FABRICADO EM MATERIAL ELASTOMÉRICO, RESISTENTE AO TRILHAMENTO ELÉTRICO E AO INTEMPERISMO, POSSUIR RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEL AO TIPO DE CONDUTOR AO QUAL SE APLICA SER ENTREGUE NA COR CINZA OU VERMELHO E TER GRAVADO NA PEÇA EM ALTO RELEVO DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL A MARCA OU NOME DO FABRICANTE E A DATA DE FABRICAÇÃO, CONTENDO NO MÍNIMO MÊS E ANO, DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE NÃO COMPROMETA SEU DESEMPENHO E FUNCIONALIDADE DURANTE O TRANSPORTE, OU ARMAZENAMENTO.

	
	

	25
	100
	2000
	PÇ
	ARMACAO SECUNDÁRIA COM 1 ESTRIBO - AS 11X11 C/ HASTE – AS DIMENSÕES E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DEVEM SER CONFORME O ANEXO - B 8


	
	

	26
	50
	800
	PÇ
	ARMACAO SECUNDÁRIA COM 4 ESTRIBOS AS 44X44 C/ HASTE – AS DIMENSÕES E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DEVEM SER CONFORME O ANEXO - B 8


	
	

	27
	100
	10.000
	PÇ
	ARRUELA QUADRADA 50X50 18MM – AS DIMENSÕES E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DEVEM SER CONFORME O ANEXO B – 10.


	
	

	28
	10
	300
	PÇ
	BRAÇO ANTI BALANÇO CLASSE DE TENSÃO 25 KV – DEVE SER FABRICADO EM POLÍMERO DE ALTA DENSIDADE, POLIAMIDA OU POLIPROPILENO, NA COR CINZA OU PRETO, SER RESISTENTE AO TRILHAMENTO ELÉTRICO E AO INTEMPERISMO, TER AS SUPERFÍCIES UNIFORMES, SEM REBARBAS OU FISSURAS, TER GRAVADO NA PEÇA EM ALTO RELEVO DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL A MARCA OU NOME DO FABRICANTE E A DATA DE FABRICAÇÃO, CONTENDO NO MÍNIMO MÊS E ANO, TER COMPRIMENTO MÍNIMO DE 560 MM, DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE NÃO COMPROMETA SEU DESEMPENHO E FUNCIONALIDADE DURANTE O TRANSPORTE, OU ARMAZENAMENTO.

	
	

	29
	10
	300
	PÇ
	BRAÇO SUPORTE TIPO C – CLASSE DE TENSÃO 25 KV - DEVE SER FABRICADOS EM AÇO CARBONO ABNT 1010 A 1020, OU FERRO FUNDIDO NODULAR, ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE, A PEÇA DEVE TER AS SUPERFÍCIES UNIFORMES, SEM REBARBAS OU FISSURAS, COM OS CANTOS ARREDONDADOS, TER GRAVADO NA PEÇA EM ALTO RELEVO DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL A MARCA OU NOME DO FABRICANTE E A DATA DE FABRICAÇÃO, CONTENDO NO MÍNIMO MÊS E ANO.  O BRAÇO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE NÃO COMPROMETA SEU DESEMPENHO E FUNCIONALIDADE DURANTE O TRANSPORTE, OU ARMAZENAMENTO, TAMBÉM DEVE SUPORTAR ESFORÇOS VERTICAIS, E HORIZONTAIS E TER AS DIMENSÕES E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREVISTO NO ANEXO – B 19


	
	

	30
	10
	300
	PÇ
	BRAÇO SUPORTE TIPO L – CLASSE DE TENSÃO 25 KV C/ PRESILHA PARA CABO MENSAGEIRO 9,53 MM -  DEVE SER ENTREGUE COM PRESILHA PARA CABO MENSAGEIRO 9,53 MM, PORCA E PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DA MESMA AO BRAÇO, O CORPO DO SUPORTE E A PRESILHA PARA CABO MENSAGEIRO, DEVEM SER FABRICADOS EM AÇO CARBONO ABNT 1010 A 1020, OU FERRO FUNDIDO, ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE, JÁ A PORCA E O PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA PRESILHA EM AÇO CARBONO ABNT 1010 A 1020, A PEÇA DEVE TER AS SUPERFÍCIES UNIFORMES, SEM REBARBAS OU FISSURAS, COM OS CANTOS ARREDONDADOS, TER GRAVADO NA PEÇA EM ALTO RELEVO DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL A MARCA OU NOME DO FABRICANTE E A DATA DE FABRICAÇÃO, CONTENDO NO MÍNIMO MÊS E ANO, A PRESILHA DEVE TER TRAVAMENTO INTERNO DAS PARTES QUE A FORMAM, DE MOMO A EVITAR GIRO INTERNO DE UMA PARTE SOBRE A OUTRA APÓS O TORQUE DO PARAFUSO.O CONJUNTO DEVE SUPORTAR RESISTÊNCIA MECÂNICA NOMINAL MÍNIMA DE 500DAN PARA ESFORÇOS VERTICAIS, 800DAN PARA ESFORÇOS HORIZONTAIS E 100DAN PARA ESFORÇOS TRANSVERSAIS, DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE NÃO COMPROMETA SEU DESEMPENHO E FUNCIONALIDADE DURANTE O TRANSPORTE, OU ARMAZENAMENTO.

	
	

	31
	10
	5000
	Metros
	CABO DE AÇO ALTA RESISTÊNCIA 9,53 mm 


	
	

	32
	10
	500
	KG
	CABO DE ALUMINIO SEM ALMA DE AÇO CA 4 AWG. CONFORME ANEXO A-10.


	
	

	33
	10
	500
	KG
	CABO DE ALUMINIO COM ALMA DE AÇO CAA 4 AWG. CONFORME ANEXO A-11


	
	

	34
	10
	800
	KG
	CABO DE ALUMINIO SEM ALMA DE AÇO CA 2 AWG. CONFORME ANEXO A-10.


	
	

	35
	10
	500
	KG
	CABO DE ALUMINIO COM ALMA DE AÇO CAA 2 AWG. CONFORME ANEXO A-11


	
	

	36
	10
	1000
	KG
	CABO DE ALUMINIO SEM ALMA DE AÇO CA 1/0 AWG. CONFORME ANEXO A-10.


	
	

	37
	10
	1500
	KG
	CABO DE ALUMINIO COM ALMA DE AÇO CAA 1/0 AWG. CONFORME ANEXO A-11


	
	

	38
	10
	1000
	KG
	CABO DE ALUMINIO SEM ALMA DE AÇO CA 2/0 AWG. CONFORME ANEXO A-10.


	
	

	39
	10
	5000
	KG
	CABO DE ALUMINIO COM ALMA DE AÇO CAA 2/0 AWG. CONFORME ANEXO A-11


	
	

	40
	1
	5000
	KG
	CABO DE ALUMINIO COM ALMA DE AÇO CAA 3/0 AWG. CONFORME ANEXO A-11


	
	

	41
	1
	5000
	KG
	CABO DE ALUMINIO COM ALMA DE AÇO CAA 4/0 AWG. CONFORME ANEXO A-11


	
	

	42
	1
	12000
	KG
	CABO DE ALUMINIO CA 336,4 MCM TULIP 18/1. CONFORME ANEXO A-10.


	
	

	43
	10
	1500
	Metros
	CABO DE COBRE PROTEGIDO XLPE 16MM² - 155 KV - DEVE SER FABRICADO EM COBRE NÚ, COM CABOS REDONDOS OU COMPACTADOS, COBERTOS COM UMA CAMADA DE NO MÍNIMO 4 MM DE COMPOSTO POLIETILENO RETICULADO XLPE 90°C NA COR CINZA OU PRETA, RESISTENTE AOS RAIOS ULTRAVIOLETA E AO TRILHAMENTO ELÉTRICO, PROPORCIONANDO UM ISOLAMENTO PARA CLASSE DE TENSÃO 15KV, DEVE SER ACONDICIONADO EM BOBINAS QUE NÃO COMPROMETAM SEU DESEMPENHO E FUNCIONALIDADE DURANTE O TRANSPORTE, OU ARMAZENAMENTO.

	
	

	44
	10
	1500
	Metros
	CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO XLPE 35MM² - 25 KV - DEVE SER FABRICADO EM ALUMÍNIO NÚ, TÊMPERA H19, COM CABOS REDONDOS OU COMPACTADOS, COBERTOS COM UMA CAMADA DE NO MÍNIMO 4 MM DE COMPOSTO POLIETILENO RETICULADO XLPE 90°C NA COR CINZA OU PRETA, RESISTENTE AOS RAIOS ULTRAVIOLETA E AO TRILHAMENTO ELÉTRICO, PROPORCIONANDO UM ISOLAMENTO PARA CLASSE DE TENSÃO 25KV, DEVE SER ACONDICIONADO EM BOBINAS QUE NÃO COMPROMETAM SEU DESEMPENHO E FUNCIONALIDADE DURANTE O TRANSPORTE, OU ARMAZENAMENTO

	
	

	45
	10
	6500
	Metros
	CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO XLPE 185MM² - 25 KV - DEVE SER FABRICADO EM ALUMÍNIO NÚ, TÊMPERA H19, COM CABOS REDONDOS OU COMPACTADOS, COBERTOS COM UMA CAMADA DE NO MÍNIMO 4 MM DE COMPOSTO POLIETILENO RETICULADO XLPE 90°C NA COR CINZA OU PRETA, RESISTENTE AOS RAIOS ULTRAVIOLETA E AO TRILHAMENTO ELÉTRICO, PROPORCIONANDO UM ISOLAMENTO PARA CLASSE DE TENSÃO 25KV, DEVE SER ACONDICIONADO EM BOBINAS QUE NÃO COMPROMETAM SEU DESEMPENHO E FUNCIONALIDADE DURANTE O TRANSPORTE, OU ARMAZENAMENTO

	
	

	46
	1
	200
	KG
	CABO DE COBRE 1/0 AWG


	
	

	47
	1
	300
	KG
	CABO DE COBRE 2/0 AWG


	
	

	48
	10
	350
	Metros
	CABO COM ISOLAÇÃO PVC PARA 750V E SECÇÃO DE 95MM2, FORMADO POR FIOS DE COBRE TEMPERA MEIO DURA.

	
	

	49
	10
	500
	Metros
	CABO COM ISOLAÇÃO PVC PARA 750V E SECÇÃO DE 120MM², FORMADO POR FIOS DE COBRE TEMPERA MEIO DURA.

	
	

	50
	500
	15000
	Metros
	CABO MULTIPLEX DUPLEX DE ALUMÍNIO 1X1X10+1X10 MM², CONDUTOR NEUTRO NU, SEM ALMA DE AÇO, ISOLAÇÃO XLPE, CLASSE 0,6/1KV. CONFORME PTD-008.


	
	

	51
	10
	1000
	Metros
	CABO MULTIPLEX DUPLEX DE ALUMÍNIO 1X1X25+1X25 MM², CONDUTOR NEUTRO NU, SEM ALMA DE AÇO, ISOLAÇÃO XLPE, CLASSE 0,6/1KV. CONFORME PTD-008.


	
	

	52
	10
	1000
	Metros
	CABO MULTIPLEX DUPLEX DE ALUMÍNIO 1X1X35+1X35 MM², CONDUTOR NEUTRO NU, SEM ALMA DE AÇO, ISOLAÇÃO XLPE, CLASSE 0,6/1KV. CONFORME PTD-008.


	
	

	53
	10
	1000
	Metros
	CABO MULTIPLEX DUPLEX DE ALUMÍNIO 1X1X50+1X50 MM², CONDUTOR NEUTRO NU, SEM ALMA DE AÇO, ISOLAÇÃO XLPE, CLASSE 0,6/1KV. CONFORME PTD-008.


	
	

	54
	100
	8000
	Metros
	CABO TRIPLEX DE ALUMÍNIO 2X1X10+1x10 mm², CONDUTOR NEUTRO NU, SEM ALMA DE AÇO, ISOLAÇÃO XLPE, CLASSE 0,6/1kV. CONFORME PTD-008.


	
	

	55
	10
	500
	Metros
	CABO MULTIPLEX DUPLEX DE ALUMÍNIO 2X1X25+1X25 MM², CONDUTOR NEUTRO NU, SEM ALMA DE AÇO, ISOLAÇÃO XLPE, CLASSE 0,6/1KV. CONFORME PTD-008.


	
	

	56
	10
	500
	Metros
	CABO MULTIPLEX DUPLEX DE ALUMÍNIO 2X1X35+1X35 MM², CONDUTOR NEUTRO NU, SEM ALMA DE AÇO, ISOLAÇÃO XLPE, CLASSE 0,6/1KV. CONFORME PTD-008.


	
	

	57
	100
	12000
	Metros
	CABO MULTIPLEX QUADRUPLEX DE ALUMÍNIO 3X1X16+1X16 MM², CONDUTOR NEUTRO NU, SEM ALMA DE AÇO, ISOLAÇÃO XLPE, CLASSE 0,6/1KV. CONFORME PTD-008.


	
	

	58
	100
	4000
	Metros
	CABO MULTIPLEX QUADRUPLEX DE ALUMÍNIO 3X1X25+1X25MM², CONDUTOR NEUTRO NU, SEM ALMA DE AÇO, ISOLAÇÃO XLPE, CLASSE 0,6/1KV. CONFORME PTD-008.

	
	

	59
	100
	3000
	Metros
	CABO MULTIPLEX QUADRUPLEX DE ALUMÍNIO 3X1X35+1X35 MM², CONDUTOR NEUTRO NU, SEM ALMA DE AÇO, ISOLAÇÃO XLPE, CLASSE 0,6/1KV. CONFORME PTD-008.

	
	

	60
	100
	8000
	Metros
	CABO MULTIPLEX QUADRUPLEX DE ALUMÍNIO 3X1X50+1X50 MM², CONDUTOR NEUTRO NU, SEM ALMA DE AÇO, ISOLAÇÃO XLPE, CLASSE 0,6/1KV. CONFORME PTD-008.

	
	

	61
	100
	10000
	Metros
	CABO MULTIPLEX QUADRUPLEX DE ALUMÍNIO 3X1X70+1X70 MM², CONDUTOR NEUTRO NU, COM ALMA DE AÇO, ISOLAÇÃO XLPE, CLASSE 0,6/1KV. CONFORME PTD-008.

	
	

	62
	100
	5000
	Metros
	CABO MULTIPLEX QUADRUPLEX DE ALUMÍNIO 3X1X95+1X95 MM², CONDUTOR NEUTRO NU, COM ALMA DE AÇO, ISOLAÇÃO XLPE, CLASSE 0,6/1KV. CONFORME PTD-008.

	
	

	63
	100
	12000
	Metros
	CABO MULTIPLEX QUADRUPLEX DE ALUMÍNIO 3X1X120+1X70 MM², CONDUTOR NEUTRO NU, COM ALMA DE AÇO, ISOLAÇÃO XLPE, CLASSE 0,6/1KV. CONFORME PTD-008.

	
	

	64
	10
	150
	PÇ
	CARTUCHO PORTA FUSÍVEL - PARA USO EM CHAVE FUSÍVEL “BASE TIPO C”- CLASSE 25KV, CORRENTE NOMINAL 100 AMPERES, O TUBO DO PORTA FUSÍVEL DEVE SER FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO E EPÓXI, NA COR CINZA CLARO, REVESTIDO INTERNAMENTE COM FIBRA VULCANIZADA, COM DIÂMETRO INTERNO DE 11,5MM E DIÂMETRO EXTERNO DE 25,00+0,5MM, SENDO QUE O FURO PARA PASSAGEM DO ELO FUSÍVEL DEVE TER 11,00+0,2 MM DE DIÂMETRO E DEVE CONTER GRAVADO EM SUA PARTE EXTERNA, DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL O NOME E MARCA DO FABRICANTE, A DATA DE FABRICAÇÃO, O NUMERO DO LOTE, CLASSE DE TENSÃO DE UTILIZAÇÃO E CORRENTE NOMINAL, AS EXTREMIDADES METÁLICAS DE CONTATO DEVEM SER EM LIGA DE COBRE, COM PERCENTUAL DE ZINCO NÃO SUPERIOR A 6 %.

	
	

	65
	10
	1500
	PÇ
	CARTUCHO TIPO FESTIM SÉRIE AZUL – DEVEM FABRICADOS EM LATÃO E CARREGADOS COM PÓLVORA EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA MOVIMENTAR O EMBOLO DA FERRAMENTA KF 002.

	
	

	66
	10
	1500
	PÇ
	CARTUCHO TIPO FESTIM SÉRIE VERMELHA - DEVEM FABRICADOS EM LATÃO E CARREGADOS COM PÓLVORA EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA MOVIMENTAR O EMBOLO DA FERRAMENTA KF 002.

	
	

	67
	20
	300
	PÇ
	CHAVE FUSÍVEL POLIMÉRICA UNIPOLAR BASE C: CORRENTE NOMINAL DE 300A, COM GANCHO PARA OPERAÇÃO COM CARGA ATRAVÉS DE FERRAMENTA ADEQUADA LOAD-BUSTER, TODAS AS PARTES FUNDIDAS EM BRONZE, TODAS AS PARTES FERROSAS GALVANIZADAS A QUENTE, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM CRUZETAS DE MADEIRA, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E OUTROS DADOS GRAVADOS NO CORPO DA CHAVE E NO PORTA FUSIVEL, CLASSE DE TENSÃO 25 KV, NBI 125 KV, DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO MINÍMO DE 320 MM, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO ASSIMÉTRICA DE 8 KA E INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA 5,3 KA.

	
	

	68
	01
	30
	PÇ
	CHAVE FUSÍVEL DE UNIPOLAR 25KV/300A/NBI 125KV– ABERTURA SOB CARGA: CHAVE FUSÍVEL, CORRENTE NOMINAL DE 300A, TODAS AS PARTES FUNDIDAS EM BRONZE, TODAS AS PARTES FERROSAS GALVANIZADAS A QUENTE, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM CRUZETAS DE MADEIRA, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E OUTROS DADOS GRAVADOS NO CORPO DA CHAVE NO PORTA-FUSÍVEL, CLASSE DE TENSÃO 25KV, NBI 125KV, DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO MÍNIMO DE 320 MM, INTERRUPÇÃO ASSIMÉTRICA DE 12 KA E INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA 8 KA.

	
	

	69
	01
	150
	PÇ
	CHAVE SECCIONADORA POLIMÉRICA UNIPOLAR: C/ CONECTOR TERMINAL EM LIGA DE ALUMÍNIO, DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E CONDUTIVIDADE ELÉTRICA, DEVE VIR COM PARAFUSOS QUE PERMITAM A FIXAÇÃO DO CONECTOR AOS TERMINAIS DA CHAVE E COM PINO PARA APLICAÇÃO DE CONECTOR TIPO CUNHA, EM CABOS DE CU E AL COM # 4/0AWG, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM CRUZETAS DE MADEIRA, IN 630A, CLASSE DE TENSÃO 25KV, NÍVEL BÁSICO DE IMPULSO DE 150KV, CORRENTE DE CURTA DURAÇÃO DE 25 KA. DEVE POSSUIR GANCHO PARA OPERAÇÃO COM CARGA ATRAVÉS DE FERRAMENTA ADEQUADA LOAD-BUSTER, AS LÂMINAS DEVEM SER EM COBRE ELETROLÍTICO E TODAS AS PARTES FERROSAS GALVANIZADAS A QUENTE, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NUMERO DE SÉRIE E OUTROS DADOS GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL, NO PRÓPRIO CORPO OU POR MEIO DE PLACA IRREMOVÍVEL DE AÇO OU ALUMÍNIO, CONFORME PaTD 02.


	
	

	70
	01
	15
	PÇ
	CINTA P/ POSTE CIRCULAR 200X200 MM*


	
	

	71
	01
	15
	PÇ
	CINTA P/ POSTE CIRCULAR 210X210 MM*
	
	

	72
	01
	15
	PÇ
	CINTA P/ POSTE CIRCULAR 220X220 MM*
	
	

	73
	01
	15
	PÇ
	CINTA P/ POSTE CIRCULAR 240X240 MM*
	
	

	74
	1
	15
	PÇ
	CINTA P/ POSTE CIRCULAR 320 X 320 MM*
	
	

	75
	1
	15
	PÇ
	CINTA P/ POSTE CIRCULAR 330 X 330 MM*
	
	

	76
	1
	15
	PÇ
	CINTA P/ POSTE CIRCULAR 340 X 340 MM*
	
	

	77
	1
	15
	PÇ
	CINTA P/ POSTE CIRCULAR 350 X 350 MM*
	
	

	78
	1
	15
	PÇ
	CINTA P/ POSTE CIRCULAR 370 X 370 MM*
	
	

	79
	1
	15
	PÇ
	CINTA P/ POSTE D.T. 180 X 60 MM*
	
	

	80
	1
	15
	PÇ
	CINTA P/ POSTE D.T. 215 X 65 MM*
	
	

	81
	1
	15
	PÇ
	CINTA P/ POSTE D.T. 240 X 80 MM*
	
	

	82
	1
	15
	PÇ
	CINTA P/ POSTE D.T. 250 X140 MM*
	
	

	83
	1
	15
	PÇ
	CINTA P/ POSTE D.T. 270 X 90 MM*
	
	

	84
	1
	25
	PÇ
	CINTA PLÁSTICA P/ FIXAÇÃO DE CABOS 536mmX13,7mm (C/ 50 UND.)
	
	

	85
	1
	25
	PÇ
	CINTA PLÁSTICA P/ FIXAÇÃO DE CABOS 760mmX9,6mm (C/ 50 UND.)
	
	

	86
	1
	150
	PÇ
	COBERTURA PROTETORA TIPO MANTA P/ REPAROS DE CONDUTORES COBERTOS 185 MM, CLASSE DE TENSÃO 25kV, C/ DIMENSÕES DE 200MM DE LARGURA POR 400MM DE COMPRIMENTO.
	
	

	87
	10
	300
	PÇ
	CONECTOR CUNHA ALUMÍNIO DEMEI 1: CONECTOR CUNHA SÉRIE VERMELHA, FAIXA DE DIÂMETRO DE APLICAÇÃO DOS CONDUTORES DE 6,53 A 10,11MM PARA CONDUTOR PRINCIPAL, DE 4,11 A 6,55MM PARA CONDUTOR DE DERIVAÇÃO E DE 11,79 A 15,29MM NA SOMA DOS DIÂMETROS DOS CONDUTORES APLICADOS. FABRICADO EM LIGA DE ALUMÍNIO COM TRATAMENTO TÉRMICO, ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO E ALTA CONDUTIVIDADE. AS SUPERFÍCIES DO CONECTOR NÃO DEVEM APRESENTAR FALHAS QUE POSSAM DANIFICAR OS CONDUTORES NA APLICAÇÃO E DEVE SER FORNECIDO COM COMPOSTO ANTIÓXIDO NOS COMPONENTES CUNHA E C EM QUANTIDADE ADEQUADA PARA REALIZAR A CONEXÃO. APÓS A APLICAÇÃO, DEVE FORMAR UMA TRAVA NA EXTREMIDADE DA CUNHA, COM O PROPÓSITO DE EVITAR QUE A MESMA SE SOLTE. DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, POSSUIR GRAVADO DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NA CUNHA A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA EM AWG/MM² DO MENOR E MAIOR CONDUTOR APLICÁVEIS E COR DO CARTUCHO APLICADO NA CONEXÃO.AS DIMENSÕES, CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE E RESISTÊNCIA MÍNIMA A TRAÇÃO SEM ESCORREGAMENTO, RUPTURA OU DEFORMAÇÃO DOS CONDUTORES, DEVEM SER CONFORME ESTABELECIDO NO ANEXO I.
	
	

	88
	10
	300
	PÇ
	CONECTOR CUNHA ALUMÍNIO DEMEI 2: CONECTOR CUNHA SÉRIE VERMELHA, FAIXA DE DIÂMETRO DE APLICAÇÃO DOS CONDUTORES DE 6,53 A 10,11MM PARA CONDUTOR PRINCIPAL, DE 5,18 A 8,38MM PARA CONDUTOR DE DERIVAÇÃO E DE 13,08 A 16,66MM NA SOMA DOS DIÂMETROS DOS CONDUTORES APLICADOS. FABRICADO EM LIGA DE ALUMÍNIO COM TRATAMENTO TÉRMICO, ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO E ALTA CONDUTIVIDADE. AS SUPERFÍCIES DO CONECTOR NÃO DEVEM APRESENTAR FALHAS QUE POSSAM DANIFICAR OS CONDUTORES NA APLICAÇÃO E DEVE SER FORNECIDO COM COMPOSTO ANTIÓXIDO NOS COMPONENTES CUNHA E C EM QUANTIDADE ADEQUADA PARA REALIZAR A CONEXÃO. APÓS A APLICAÇÃO, DEVE FORMAR UMA TRAVA NA EXTREMIDADE DA CUNHA, COM O PROPÓSITO DE EVITAR QUE A MESMA SE SOLTE. DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, POSSUIR GRAVADO DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NA CUNHA A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA EM AWG/MM² DO MENOR E MAIOR CONDUTOR APLICÁVEIS E COR DO CARTUCHO APLICADO NA CONEXÃO. AS DIMENSÕES, CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE E RESISTÊNCIA MÍNIMA A TRAÇÃO SEM ESCORREGAMENTO, RUPTURA OU DEFORMAÇÃO DOS CONDUTORES, DEVEM SER CONFORME ESTABELECIDO NO ANEXO I.
	
	

	89
	10
	301
	PÇ
	CONECTOR CUNHA ALUMÍNIO DEMEI 3: CONECTOR CUNHA SÉRIE VERMELHA, FAIXA DE DIÂMETRO DE APLICAÇÃO DOS CONDUTORES DE 5,18 A 8,38MM PARA CONDUTOR PRINCIPAL, DE 4,11 A 6,55MM PARA CONDUTOR DE DERIVAÇÃO E DE 10,41 A 13,46MM NA SOMA DOS DIÂMETROS DOS CONDUTORES APLICADOS. FABRICADO EM LIGA DE ALUMÍNIO COM TRATAMENTO TÉRMICO, ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO E ALTA CONDUTIVIDADE. AS SUPERFÍCIES DO CONECTOR NÃO DEVEM APRESENTAR FALHAS QUE POSSAM DANIFICAR OS CONDUTORES NA APLICAÇÃO E DEVE SER FORNECIDO COM COMPOSTO ANTIÓXIDO NOS COMPONENTES CUNHA E C EM QUANTIDADE ADEQUADA PARA REALIZAR A CONEXÃO. APÓS A APLICAÇÃO, DEVE FORMAR UMA TRAVA NA EXTREMIDADE DA CUNHA, COM O PROPÓSITO DE EVITAR QUE A MESMA SE SOLTE. DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, POSSUIR GRAVADO DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NA CUNHA A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA EM AWG/MM² DO MENOR E MAIOR CONDUTOR APLICÁVEIS E COR DO CARTUCHO APLICADO NA CONEXÃO. AS DIMENSÕES, CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE E RESISTÊNCIA MÍNIMA A TRAÇÃO SEM ESCORREGAMENTO, RUPTURA OU DEFORMAÇÃO DOS CONDUTORES, DEVEM SER CONFORME ESTABELECIDO NO ANEXO I.
	
	

	90
	10
	1000
	PÇ
	CONECTOR CUNHA ALUMÍNIO DEMEI 4: CONECTOR CUNHA SÉRIE AZUL, FAIXA DE DIÂMETRO DE APLICAÇÃO DOS CONDUTORES DE 8,23 A 14,53MM PARA CONDUTOR PRINCIPAL, DE 4,11 A 11,79MM PARA CONDUTOR DE DERIVAÇÃO E DE 16,67 A 21,46MM NA SOMA DOS DIÂMETROS DOS CONDUTORES APLICADOS. FABRICADO EM LIGA DE ALUMÍNIO COM TRATAMENTO TÉRMICO, ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO E ALTA CONDUTIVIDADE. AS SUPERFÍCIES DO CONECTOR NÃO DEVEM APRESENTAR FALHAS QUE POSSAM DANIFICAR OS CONDUTORES NA APLICAÇÃO E DEVE SER FORNECIDO COM COMPOSTO ANTIÓXIDO NOS COMPONENTES CUNHA E C EM QUANTIDADE ADEQUADA PARA REALIZAR A CONEXÃO. APÓS A APLICAÇÃO, DEVE FORMAR UMA TRAVA NA EXTREMIDADE DA CUNHA, COM O PROPÓSITO DE EVITAR QUE A MESMA SE SOLTE. DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, POSSUIR GRAVADO DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NA CUNHA A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA EM AWG/MM² DO MENOR E MAIOR CONDUTOR APLICÁVEIS E COR DO CARTUCHO APLICADO NA CONEXÃO. AS DIMENSÕES, CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE E RESISTÊNCIA MÍNIMA A TRAÇÃO SEM ESCORREGAMENTO, RUPTURA OU DEFORMAÇÃO DOS CONDUTORES, DEVEM SER CONFORME ESTABELECIDO NO ANEXO I.
	
	

	91
	10
	1000
	PÇ
	CONECTOR CUNHA ALUMÍNIO DEMEI 5: CONECTOR CUNHA SÉRIE AZUL, FAIXA DE DIÂMETRO DE APLICAÇÃO DOS CONDUTORES DE 9,25 A 14,53MM PARA CONDUTOR PRINCIPAL, DE 6,55 A 14,53MM PARA CONDUTOR DE DERIVAÇÃO E DE 20,67 A 25,66MM NA SOMA DOS DIÂMETROS DOS CONDUTORES APLICADOS. FABRICADO EM LIGA DE ALUMÍNIO COM TRATAMENTO TÉRMICO, ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO E ALTA CONDUTIVIDADE. AS SUPERFÍCIES DO CONECTOR NÃO DEVEM APRESENTAR FALHAS QUE POSSAM DANIFICAR OS CONDUTORES NA APLICAÇÃO E DEVE SER FORNECIDO COM COMPOSTO ANTIÓXIDO NOS COMPONENTES CUNHA E C EM QUANTIDADE ADEQUADA PARA REALIZAR A CONEXÃO. APÓS A APLICAÇÃO, DEVE FORMAR UMA TRAVA NA EXTREMIDADE DA CUNHA, COM O PROPÓSITO DE EVITAR QUE A MESMA SE SOLTE. DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, POSSUIR GRAVADO DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NA CUNHA A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA EM AWG/MM² DO MENOR E MAIOR CONDUTOR APLICÁVEIS E COR DO CARTUCHO APLICADO NA CONEXÃO.AS DIMENSÕES, CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE E RESISTÊNCIA MÍNIMA A TRAÇÃO SEM ESCORREGAMENTO, RUPTURA OU DEFORMAÇÃO DOS CONDUTORES, DEVEM SER CONFORME ESTABELECIDO NO ANEXO I.
	
	

	92
	10
	500
	PÇ
	CONECTOR CUNHA ALUMÍNIO DEMEI 6: CONECTOR CUNHA SÉRIE AZUL, FAIXA DE DIÂMETRO DE APLICAÇÃO DOS CONDUTORES DE 9,25 A 14,53MM PARA CONDUTOR PRINCIPAL, DE 9,25 A 14,53MM PARA CONDUTOR DE DERIVAÇÃO E DE 24,86 A 28,70MM NA SOMA DOS DIÂMETROS DOS CONDUTORES APLICADOS. FABRICADO EM LIGA DE ALUMÍNIO COM TRATAMENTO TÉRMICO, ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO E ALTA CONDUTIVIDADE. AS SUPERFÍCIES DO CONECTOR NÃO DEVEM APRESENTAR FALHAS QUE POSSAM DANIFICAR OS CONDUTORES NA APLICAÇÃO E DEVE SER FORNECIDO COM COMPOSTO ANTIÓXIDO NOS COMPONENTES CUNHA E C EM QUANTIDADE ADEQUADA PARA REALIZAR A CONEXÃO. APÓS A APLICAÇÃO, DEVE FORMAR UMA TRAVA NA EXTREMIDADE DA CUNHA, COM O PROPÓSITO DE EVITAR QUE A MESMA SE SOLTE. DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, POSSUIR GRAVADO DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NA CUNHA A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA EM AWG/MM² DO MENOR E MAIOR CONDUTOR APLICÁVEIS E COR DO CARTUCHO APLICADO NA CONEXÃO. AS DIMENSÕES, CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE E RESISTÊNCIA MÍNIMA A TRAÇÃO SEM ESCORREGAMENTO, RUPTURA OU DEFORMAÇÃO DOS CONDUTORES, DEVEM SER CONFORME ESTABELECIDO NO ANEXO I.
	
	

	93
	10
	500
	PÇ
	CONECTOR CUNHA ALUMÍNIO DEMEI 7: CONECTOR CUNHA SÉRIE AZUL, FAIXA DE DIÂMETRO DE APLICAÇÃO DOS CONDUTORES DE 17,37 A 15,24MM PARA CONDUTOR PRINCIPAL, DE 17,37 A 15,24MM PARA CONDUTOR DE DERIVAÇÃO E DE 34,75 A 30,18MM NA SOMA DOS DIÂMETROS DOS CONDUTORES APLICADOS. FABRICADO EM LIGA DE ALUMÍNIO COM TRATAMENTO TÉRMICO, ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO E ALTA CONDUTIVIDADE. AS SUPERFÍCIES DO CONECTOR NÃO DEVEM APRESENTAR FALHAS QUE POSSAM DANIFICAR OS CONDUTORES NA APLICAÇÃO E DEVE SER FORNECIDO COM COMPOSTO ANTIÓXIDO NOS COMPONENTES CUNHA E C EM QUANTIDADE ADEQUADA PARA REALIZAR A CONEXÃO. APÓS A APLICAÇÃO, DEVE FORMAR UMA TRAVA NA EXTREMIDADE DA CUNHA, COM O PROPÓSITO DE EVITAR QUE A MESMA SE SOLTE. DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, POSSUIR GRAVADO DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NA CUNHA A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA EM AWG/MM² DO MENOR E MAIOR CONDUTOR APLICÁVEIS E COR DO CARTUCHO APLICADO NA CONEXÃO. AS DIMENSÕES, CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE E RESISTÊNCIA MÍNIMA A TRAÇÃO SEM ESCORREGAMENTO, RUPTURA OU DEFORMAÇÃO DOS CONDUTORES, DEVEM SER CONFORME ESTABELECIDO NO ANEXO I.
	
	

	94
	10
	500
	PÇ
	CONECTOR CUNHA ALUMÍNIO DEMEI 8: CONECTOR CUNHA SÉRIE AZUL, FAIXA DE DIÂMETRO DE APLICAÇÃO DOS CONDUTORES DE 15,24 A 17,37MM PARA CONDUTOR PRINCIPAL, DE 5,88 A 14,27MM PARA CONDUTOR DE DERIVAÇÃO E DE 22,77 A 27,01MM NA SOMA DOS DIÂMETROS DOS CONDUTORES APLICADOS. FABRICADO EM LIGA DE ALUMÍNIO COM TRATAMENTO TÉRMICO, ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO E ALTA CONDUTIVIDADE. AS SUPERFÍCIES DO CONECTOR NÃO DEVEM APRESENTAR FALHAS QUE POSSAM DANIFICAR OS CONDUTORES NA APLICAÇÃO E DEVE SER FORNECIDO COM COMPOSTO ANTIÓXIDO NOS COMPONENTES CUNHA E C EM QUANTIDADE ADEQUADA PARA REALIZAR A CONEXÃO. APÓS A APLICAÇÃO, DEVE FORMAR UMA TRAVA NA EXTREMIDADE DA CUNHA, COM O PROPÓSITO DE EVITAR QUE A MESMA SE SOLTE. DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, POSSUIR GRAVADO DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NA CUNHA A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA EM AWG/MM² DO MENOR E MAIOR CONDUTOR APLICÁVEIS E COR DO CARTUCHO APLICADO NA CONEXÃO. AS DIMENSÕES, CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE E RESISTÊNCIA MÍNIMA A TRAÇÃO SEM ESCORREGAMENTO, RUPTURA OU DEFORMAÇÃO DOS CONDUTORES, DEVEM SER CONFORME ESTABELECIDO NO ANEXO I.
	
	

	95
	10
	500
	PÇ
	CONECTOR CUNHA ALUMÍNIO DEMEI 10: CONECTOR CUNHA SÉRIE AZUL, FAIXA DE DIÂMETRO DE APLICAÇÃO DOS CONDUTORES DE 15,00 A 17,37MM PARA CONDUTOR PRINCIPAL, DE 11,68 A 17,37MM PARA CONDUTOR DE DERIVAÇÃO E DE 31,21 A 34,75MM NA SOMA DOS DIÂMETROS DOS CONDUTORES APLICADOS. FABRICADO EM LIGA DE ALUMÍNIO COM TRATAMENTO TÉRMICO, ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO E ALTA CONDUTIVIDADE. AS SUPERFÍCIES DO CONECTOR NÃO DEVEM APRESENTAR FALHAS QUE POSSAM DANIFICAR OS CONDUTORES NA APLICAÇÃO E DEVE SER FORNECIDO COM COMPOSTO ANTIÓXIDO NOS COMPONENTES CUNHA E C EM QUANTIDADE ADEQUADA PARA REALIZAR A CONEXÃO. APÓS A APLICAÇÃO, DEVE FORMAR UMA TRAVA NA EXTREMIDADE DA CUNHA, COM O PROPÓSITO DE EVITAR QUE A MESMA SE SOLTE. DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, POSSUIR GRAVADO DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NA CUNHA A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA EM AWG/MM² DO MENOR E MAIOR CONDUTOR APLICÁVEIS E COR DO CARTUCHO APLICADO NA CONEXÃO. AS DIMENSÕES, CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE E RESISTÊNCIA MÍNIMA A TRAÇÃO SEM ESCORREGAMENTO, RUPTURA OU DEFORMAÇÃO DOS CONDUTORES, DEVEM SER CONFORME ESTABELECIDO NO ANEXO I.
	
	

	96
	10
	300
	PÇ
	CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO NORMAL PARA UTILIZAÇÃO EM CABOS CU E AL # 336,4 MCM: TRATA-SE DE UM CONJUNTO DE CONEXÃO FORMADO PELA UNIÃO PERMANENTE DO CONECTOR CUNHA E O ESTRIBO DE COBRE ESTANHADO, COM GRANDE CAPACIDADE DE CORRENTE E EXCELENTE CARACTERÍSTICA MECÂNICA, ASSEGURANDO UM PERFEITO PONTO DE CONEXÃO PARA OUTROS CONECTORES OU GRAMPO DE LINHA VIVA, PERMITINDO DERIVAÇÕES SIMPLES OU BIMETÁLICAS, DEVENDO O MESMO SER FORNECIDO COM O COMPOSTO ANTIÓXIDO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM MÉDIA TENSÃO, CONFORME ANEXO A17.
	
	

	97
	10
	500
	PÇ
	CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO NORMAL PARA UTILIZAÇÃO EM CABOS CU E AL # 1/0–2/0–3/0-4/0: TRATA-SE DE UM CONJUNTO DE CONEXÃO FORMADO PELA UNIÃO PERMANENTE DO CONECTOR CUNHA E O ESTRIBO DE COBRE ESTANHADO, COM GRANDE CAPACIDADE DE CORRENTE E EXCELENTE CARACTERÍSTICA MECÂNICA, ASSEGURANDO UM PERFEITO PONTO DE CONEXÃO PARA OUTROS CONECTORES OU GRAMPO DE LINHA VIVA, PERMITINDO DERIVAÇÕES SIMPLES OU BIMETÁLICAS, DEVENDO O MESMO SER FORNECIDO COM O COMPOSTO ANTIÓXIDO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM MÉDIA TENSÃO, CONFORME ANEXO A17.
	
	

	98
	10
	500
	PÇ
	CUNHA COM ESTRIBO NORMAL PARA UTILIZAÇÃO EM CABOS CU E AL # 4-2: TRATA-SE DE UM CONJUNTO DE CONEXÃO FORMADO PELA UNIÃO PERMANENTE DO CONECTOR CUNHA E O ESTRIBO DE COBRE ESTANHADO, COM GRANDE CAPACIDADE DE CORRENTE E EXCELENTE CARACTERÍSTICA MECÂNICA, ASSEGURANDO UM PERFEITO PONTO DE CONEXÃO PARA OUTROS CONECTORES OU GRAMPO DE LINHA VIVA, PERMITINDO DERIVAÇÕES SIMPLES OU BIMETÁLICAS, DEVENDO O MESMO SER FORNECIDO COM O COMPOSTO ANTIÓXIDO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM MÉDIA TENSÃO, CONFORME ANEXO A17.
	
	

	99
	10
	200
	PÇ
	CONECTOR CUNHA RAMAL DEMEI A: CONECTOR CUNHA RAMAL TIPO A CÓDIGO DE COR VIOLETA, FAIXA DE DIÂMETRO DE APLICAÇÃO DOS CONDUTORES DE 5,60 A 9,36MM PARA CONDUTOR PRINCIPAL, DE 1,36 A 5,10MM PARA CONDUTOR DE DERIVAÇÃO E DE 7,20 A 10,95MM NA SOMA DOS DIÂMETROS DOS CONDUTORES APLICADOS. FABRICADO EM LIGA DE COBRE REVESTIDO COM UMA CAMADA DE ESTANHO DE ALTA CONDUTIBILIDADE DE ESPESSURA MÍNIMA DE 8ΜM, PARA UTILIZAÇÃO EM CONDUTORES DE COBRE E/OU ALUMÍNIO. AS SUPERFÍCIES DO CONECTOR NÃO DEVEM APRESENTAR FALHAS QUE POSSAM DANIFICAR OS CONDUTORES NA APLICAÇÃO E DEVE SER FORNECIDO COM COMPOSTO ANTIÓXIDO NOS COMPONENTES CUNHA E C, EM QUANTIDADE ADEQUADA PARA REALIZAR A CONEXÃO. APÓS A APLICAÇÃO, DEVE FORMAR UMA TRAVA NA EXTREMIDADE DA CUNHA, COM O PROPÓSITO DE EVITAR QUE A MESMA SE SOLTE. DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, POSSUIR GRAVADO DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NA CUNHA A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA EM AWG/MM² DO MENOR E MAIOR CONDUTOR APLICÁVEIS E COR DO CARTUCHO APLICADO NA CONEXÃO.AS DIMENSÕES, CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE E RESISTÊNCIA MÍNIMA A TRAÇÃO SEM ESCORREGAMENTO, RUPTURA OU DEFORMAÇÃO DOS CONDUTORES, DEVEM SER CONFORME ESTABELECIDO NOS ANEXOS J E K.
	
	

	100
	10
	200
	PÇ
	CONECTOR CUNHA RAMAL DEMEI I: CONECTOR CUNHA RAMAL TIPO I CÓDIGO DE COR CINZA, FAIXA DE DIÂMETRO DE APLICAÇÃO DOS CONDUTORES DE 3,17 A 8,12MM PARA CONDUTOR PRINCIPAL, DE 3,17 A 7,42MM PARA CONDUTOR DE DERIVAÇÃO E DE 11,19 A 14,01MM NA SOMA DOS DIÂMETROS DOS CONDUTORES APLICADOS. FABRICADO EM LIGA DE COBRE REVESTIDO COM UMA CAMADA DE ESTANHO DE ALTA CONDUTIBILIDADE DE ESPESSURA MÍNIMA DE 8ΜM, PARA UTILIZAÇÃO EM CONDUTORES DE COBRE E/OU ALUMÍNIO. AS SUPERFÍCIES DO CONECTOR NÃO DEVEM APRESENTAR FALHAS QUE POSSAM DANIFICAR OS CONDUTORES NA APLICAÇÃO E DEVE SER FORNECIDO COM COMPOSTO ANTIÓXIDO NOS COMPONENTES CUNHA E C, EM QUANTIDADE ADEQUADA PARA REALIZAR A CONEXÃO. APÓS A APLICAÇÃO, DEVE FORMAR UMA TRAVA NA EXTREMIDADE DA CUNHA, COM O PROPÓSITO DE EVITAR QUE A MESMA SE SOLTE. DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, POSSUIR GRAVADO DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NA CUNHA A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA EM AWG/MM² DO MENOR E MAIOR CONDUTOR APLICÁVEIS E COR DO CARTUCHO APLICADO NA CONEXÃO. AS DIMENSÕES, CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE E RESISTÊNCIA MÍNIMA A TRAÇÃO SEM ESCORREGAMENTO, RUPTURA OU DEFORMAÇÃO DOS CONDUTORES, DEVEM SER CONFORME ESTABELECIDO NOS ANEXOS J E K.
	
	

	101
	10
	10000
	PÇ
	CONECTOR CUNHA RAMAL DEMEI II: CONECTOR CUNHA RAMAL TIPO II CÓDIGO DE COR VERDE, FAIXA DE DIÂMETRO DE APLICAÇÃO DOS CONDUTORES DE 3,17 A 8,12 MM PARA CONDUTOR PRINCIPAL, DE 3,17 A 5,21 MM PARA CONDUTOR DE DERIVAÇÃO E DE 9,00 A 11,18MM NA SOMA DOS DIÂMETRO DOS CONDUTORES APLICADOS. FABRICADO EM LIGA DE COBRE REVESTIDO COM UMA CAMADA DE ESTANHO DE ALTA CONDUTIBILIDADE DE ESPESSURA MÍNIMA DE 8ΜM, PARA UTILIZAÇÃO EM CONDUTORES DE COBRE E/OU ALUMÍNIO. AS SUPERFÍCIES DO CONECTOR NÃO DEVEM APRESENTAR FALHAS QUE POSSAM DANIFICAR OS CONDUTORES NA APLICAÇÃO E DEVE SER FORNECIDO COM COMPOSTO ANTIÓXIDO NOS COMPONENTES CUNHA E C, EM QUANTIDADE ADEQUADA PARA REALIZAR A CONEXÃO. APÓS A APLICAÇÃO, DEVE FORMAR UMA TRAVA NA EXTREMIDADE DA CUNHA, COM O PROPÓSITO DE EVITAR QUE A MESMA SE SOLTE. DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, POSSUIR GRAVADO DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NA CUNHA A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA EM AWG/MM² DO MENOR E MAIOR CONDUTOR APLICÁVEIS E COR DO CARTUCHO APLICADO NA CONEXÃO. AS DIMENSÕES, CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE E RESISTÊNCIA MÍNIMA A TRAÇÃO SEM ESCORREGAMENTO, RUPTURA OU DEFORMAÇÃO DOS CONDUTORES, DEVEM SER CONFORME ESTABELECIDO NOS ANEXOS J E K.
	
	

	102
	10
	10000
	PÇ
	CONECTOR CUNHA RAMAL DEMEI III: CONECTOR CUNHA RAMAL TIPO III CÓDIGO DE COR VERMELHA, FAIXA DE DIÂMETRO DE APLICAÇÃO DOS CONDUTORES DE 2,54 A 6,55MM PARA CONDUTOR PRINCIPAL, DE 1,27 A 4,65MM PARA CONDUTOR DE DERIVAÇÃO E DE 4,70 A 9,50MM NA SOMA DOS DIÂMETROS DOS CONDUTORES APLICADOS. FABRICADO EM LIGA DE COBRE REVESTIDO COM UMA CAMADA DE ESTANHO DE ALTA CONDUTIBILIDADE DE ESPESSURA MÍNIMA DE 8ΜM, PARA UTILIZAÇÃO EM CONDUTORES DE COBRE E/OU ALUMÍNIO. AS SUPERFÍCIES DO CONECTOR NÃO DEVEM APRESENTAR FALHAS QUE POSSAM DANIFICAR OS CONDUTORES NA APLICAÇÃO E DEVE SER FORNECIDO COM COMPOSTO ANTIÓXIDO NOS COMPONENTES CUNHA E C, EM QUANTIDADE ADEQUADA PARA REALIZAR A CONEXÃO. APÓS A APLICAÇÃO, DEVE FORMAR UMA TRAVA NA EXTREMIDADE DA CUNHA, COM O PROPÓSITO DE EVITAR QUE A MESMA SE SOLTE. DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, POSSUIR GRAVADO DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NA CUNHA A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA EM AWG/MM² DO MENOR E MAIOR CONDUTOR APLICÁVEIS E COR DO CARTUCHO APLICADO NA CONEXÃO. AS DIMENSÕES, CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE E RESISTÊNCIA MÍNIMA A TRAÇÃO SEM ESCORREGAMENTO, RUPTURA OU DEFORMAÇÃO DOS CONDUTORES, DEVEM SER CONFORME ESTABELECIDO NOS ANEXOS J E K.
	
	

	103
	10
	100
	PÇ
	CONECTOR CUNHA RAMAL DEMEI VII: CONECTOR CUNHA RAMAL TIPO VII CÓDIGO DE COR BRANCO/VERMELHO, FAIXA DE DIÂMETRO DE APLICAÇÃO DOS CONDUTORES DE 4,66 A 10,11MM PARA CONDUTOR PRINCIPAL, DE 4,66 A 8,30MM PARA CONDUTOR DE DERIVAÇÃO E DE 14,02 A 16,78MM NA SOMA DOS DIÂMETROS DOS CONDUTORES APLICADOS. FABRICADO EM LIGA DE COBRE REVESTIDO COM UMA CAMADA DE ESTANHO DE ALTA CONDUTIBILIDADE DE ESPESSURA MÍNIMA DE 8ΜM, PARA UTILIZAÇÃO EM CONDUTORES DE COBRE E/OU ALUMÍNIO. AS SUPERFÍCIES DO CONECTOR NÃO DEVEM APRESENTAR FALHAS QUE POSSAM DANIFICAR OS CONDUTORES NA APLICAÇÃO E DEVE SER FORNECIDO COM COMPOSTO ANTIÓXIDO NOS COMPONENTES CUNHA E C, EM QUANTIDADE ADEQUADA PARA REALIZAR A CONEXÃO. APÓS A APLICAÇÃO, DEVE FORMAR UMA TRAVA NA EXTREMIDADE DA CUNHA, COM O PROPÓSITO DE EVITAR QUE A MESMA SE SOLTE. DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, POSSUIR GRAVADO DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NA CUNHA A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA EM AWG/MM² DO MENOR E MAIOR CONDUTOR APLICÁVEIS E COR DO CARTUCHO APLICADO NA CONEXÃO. AS DIMENSÕES, CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE E RESISTÊNCIA MÍNIMA A TRAÇÃO SEM ESCORREGAMENTO, RUPTURA OU DEFORMAÇÃO DOS CONDUTORES, DEVEM SER CONFORME ESTABELECIDO NOS ANEXOS J E K.
	
	

	104
	10
	200
	PÇ
	CONECTOR DE ENCAIXE MULTI-LATERAL (CRUZAMENTO), CORPO, SEPARADOR E TAMPA DE LIGA DE ALUMÍNIO DE ALTA CONDUTIBILIDADE E RESISTÊNCIA MECÂNICA E A CORROSÃO, COM COMPOSTO ANTIOXIDANTE, PARAFUSOS E ARRUELAS EM AÇO ZINCADO Á QUENTE PARA A UTILIZAÇÃO EM CABOS DE CU E AL COM # 25-70MM² – 4-2/0AWG.
	
	

	105
	10
	400
	PÇ
	CONECTOR DE LINHA VIVA (GRAMPO): CORPO EM BRONZE ESTANHADO DE ALTA CONDUTIBILIDADE E RESISTÊNCIA MECÂNICA E A CORROSÃO, OLHAL EM BRONZE-AL, ACABAMENTO ESTANHADO, PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO EM AÇO ZINCADO À FOGO, UTILIZAÇÃO EM CABOS DE CU E AL COM # 6-2/0. CONFORME ANEXO P.
	
	

	106
	1
	100
	PÇ
	CONECTOR TERMINAL PARA CHAVE FACA, PARA UTILIZAÇÃO COM CABO 4/0 AWG, CONFORME ANEXO A2.
	
	

	107
	1
	100
	PÇ
	CONECTOR TERMINAL PARA CHAVE FACA, PARA UTILIZAÇÃO COM CABO 336,4 MCM, CONFORME ANEXO A2.
	
	

	108
	100
	6000
	PÇ
	CONECTOR TIPO PERFURANTE 1 (P. 10-70MM/D. 1,5-10MM) - CONECTOR DE APERTO SIMULTÂNEO, ATRAVÉS DE PERFURAÇÃO DA ISOLAÇÃO, PARA APLICAÇÃO EM CONEXÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSAÕ, ENTRE FIOS E CABOS DE COBRE E ALUMÍNO, ALUMINIO E ALUMÍNIO OU COBRE E COBRE, DEVE TER O CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO OU POLIMÉRICO, NÃO PROPAGANTE A CHAMAS, A LÂMINA DENTADA EM COBRE ELETROLÍTICO COM ACABAMENTO ESTANHADO, AS VARIAÇÕES DE CONEXÃO DEVEM SER NO MÍNIMO CONDUTOR PRINCIPAL 10 Á 70 MM² E DERIVAÇÃO 1,5 Á 10 MM².
	
	

	109
	100
	6000
	PÇ
	CONECTOR TIPO PERFURANTE 2 (P. 16-120MM/D. 4-35MM) - CONECTOR DE APERTO SIMULTÂNEO, ATRAVÉS DE PERFURAÇÃO DA ISOLAÇÃO, PARA APLICAÇÃO EM CONEXÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSAÕ, ENTRE FIOS E CABOS DE COBRE E ALUMÍNO, ALUMINIO E ALUMÍNIO OU COBRE E COBRE, DEVE TER O CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO OU POLIMÉRICO, NÃO PROPAGANTE A CHAMAS, A LÂMINA DENTADA EM COBRE ELETROLÍTICO COM ACABAMENTO ESTANHADO, AS VARIAÇÕES DE CONEXÃO DEVEM SER NO MÍNIMO CONDUTOR PRINCIPAL 16 Á 120 MM² E DERIVAÇÃO 4 Á 35 MM². 
	
	

	110
	100
	6000
	PÇ
	CONECTOR TIPO PERFURANTE 3 (P. 25-120MM/D. 25-120MM) - CONECTOR DE APERTO SIMULTÂNEO, ATRAVÉS DE PERFURAÇÃO DA ISOLAÇÃO, PARA APLICAÇÃO EM CONEXÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSAÕ, ENTRE FIOS E CABOS DE COBRE E ALUMÍNO, ALUMINIO E ALUMÍNIO OU COBRE E COBRE, DEVE TER O CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO OU POLIMÉRICO, NÃO PROPAGANTE A CHAMAS, A LÂMINA DENTADA EM COBRE ELETROLÍTICO COM ACABAMENTO ESTANHADO, AS VARIAÇÕES DE CONEXÃO DEVEM SER NO MÍNIMO CONDUTOR PRINCIPAL E DERIVAÇÃO 25 Á 120MM². 
	
	

	111
	100
	6000
	PÇ
	CONECTOR TIPO PERFURANTE 4 (P. 50-240MM/D. 50-240MM) - CONECTOR DE APERTO SIMULTÂNEO, ATRAVÉS DE PERFURAÇÃO DA ISOLAÇÃO, PARA APLICAÇÃO EM CONEXÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSAÕ, ENTRE FIOS E CABOS DE COBRE E ALUMÍNO, ALUMINIO E ALUMÍNIO OU COBRE E COBRE, DEVE TER O CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO OU POLIMÉRICO, NÃO PROPAGANTE A CHAMAS, A LÂMINA DENTADA EM COBRE ELETROLÍTICO COM ACABAMENTO ESTANHADO, AS VARIAÇÕES DE CONEXÃO DEVEM SER NO MÍNIMO CONDUTOR PRINCIPAL E DERIVAÇÃO 50 Á 240MM². 
	
	

	112
	10
	1000
	PÇ
	CONECTOR UNIVERSAL PARALELO 1 PARAFUSO: FABRICADO EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO, ANTICORROSIVO, COM PARAFUSO FRANCÊS OU SEXTAVADO E ARRUELA FUNDIDOS A QUENTE, P/ UTILIZAÇÃO EM CABOS DE CU E AL COM # 10-1/0.
	
	

	113
	100
	2500
	PÇ
	CONECTOR UNIVERSAL PARALELO 2 PARAFUSO: FABRICADO EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO ANTICORROSIVO, COM PARAFUSO FRANCÊS OU SEXTAVADO E ARRUELA FUNDIDOS A QUENTE, P/ UTILIZAÇÃO EM CABOS DE CU E AL COM # 10-1/0.
	
	

	114
	100
	2500
	PÇ
	CONECTOR UNIVERSAL PARALELO 2 PARAFUSOS: FABRICADO EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO ANTICORROSIVO, COM PARAFUSO FRANCÊS OU SEXTAVADO E ARRUELA FUNDIDOS A QUENTE, P/ UTILIZAÇÃO EM CABOS DE CU E AL COM # 1/0-4/0.·····.
	
	

	115
	100
	1500
	PÇ
	CRUZETA FABRICADA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO – PRFV - 90x112,5x2000mm, PARA INSTALAÇÃO EM SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CLASSE 25KV – CONFORME PaTD 06
	
	

	116
	100
	1000
	PÇ
	CRUZETA FABRICADA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO – PRFV - 90x112,5x2400mm, PARA INSTALAÇÃO EM SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CLASSE 25KV – CONFORME PaTD 06
	
	

	117
	20
	250
	PÇ
	CRUZETA METÁLICA TIPO CANTONEIRA 2000 mm: CHAPA 100x100x8mm, EM AÇO CARBONO ABNT 1010 E 1020, SER GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE E GRAVADO DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL, O NOME E O LOGOTIPO DO FABRICANTE. AS DIMENSÕES E FURAÇÕES DEVERÃO SEGUIR O ANEXO G.
	
	

	118
	1
	50
	PÇ
	CRUZETA METÁLICA TIPO CANTONEIRA 2400MM: CHAPA 100X100X8MM, EM AÇO CARBONO ABNT 1010 E 1020, SER GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE E TER GRAVADO NA PEÇA EM ALTO RELEVO DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL A MARCA OU NOME DO FABRICANTE E A DATA DE FABRICAÇÃO, CONTENDO NO MÍNIMO MÊS E ANO, AS DIMENSÕES E FURAÇÕES DEVERÃO SEGUIR O ANEXO G 1.
	
	

	119
	1
	15
	PÇ
	CRUZETA METÁLICA TIPO CANTONEIRA 3000MM: CHAPA 100X100X8MM, EM AÇO CARBONO ABNT 1010 E 1020, SER GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE E TER GRAVADO NA PEÇA EM ALTO RELEVO DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL A MARCA OU NOME DO FABRICANTE E A DATA DE FABRICAÇÃO, CONTENDO NO MÍNIMO MÊS E ANO, AS DIMENSÕES E FURAÇÕES DEVERÃO SEGUIR O ANEXO G4-
	
	

	120
	1
	10
	PÇ
	CRUZETA METÁLICA TIPO CANTONEIRA 5400MM: CHAPA 100X100X8MM, EM AÇO CARBONO ABNT 1010 E 1020, SER GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE E TER GRAVADO NA PEÇA EM ALTO RELEVO DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL A MARCA OU NOME DO FABRICANTE E A DATA DE FABRICAÇÃO, CONTENDO NO MÍNIMO MÊS E ANO, AS DIMENSÕES E FURAÇÕES DEVERÃO SEGUIR O ANEXO G2
	
	

	121
	10
	100
	PÇ
	ELO FUSÍVEL DE 1H. CORRENTE NOMINAL DE 1 A, TIPO H, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 25KV. A CORDOALHA DEVERÁ SER DE FIOS DE COBRE ESTANHADOS, NÃO TER FALHAS NA ESTANHAGEM, NÃO TER FIOS SOLTOS OU QUEBRADOS, NÃO ESTAR DESFIADA OU MAL TORCIDA, TER A EXTREMIDADE SOLDADA OU DISPOR DE SISTEMA DE FIXAÇÃO QUE EVITE O SEU DESFIAMENTO, SER TORCIDA SEMPRE NO MESMO SENTIDO OU TRANÇADA, SER FLEXÍVEL PARA NÃO INTERFERIR NO FUNCIONAMENTO DA CHAVE FUSÍVEL, TER NO MÁXIMO 5MM DE DIÂMETRO E NO MÍNIMO 500MM DE COMPRIMENTO. O CABEÇOTE DEVERÁ SER DE COBRE PRATEADO, PODENDO SER FIXO OU REMOVÍVEL, DEVENDO SER CUNHADO NESTE A CAPACIDADE NOMINAL DE PROTEÇÃO. O TUBO DE PROTEÇÃO DEVERÁ SER REVESTIDO EM FIBRA DE VIDRO E EPÓXI, DEVENDO TER COMPRIMENTO MÍNIMO DE 140MM. O ELO FUSÍVEL DEVERÁ POSSUIR LAUDOS DE ENSAIOS DE CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO E DEVERÁ ATENDER A NBR 7282:2011. O MESMO DEVERÁ SER EMBALADO DE FORMA INDIVIDUAL E A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER A CAPACIDADE DO ELO E TAMBÉM O CNPJ DO FABRICANTE.
	
	

	122
	100
	2000
	PÇ
	 ELO FUSÍVEL DE 2H. CORRENTE NOMINAL DE 2 A, TIPO H, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 25KV. A CORDOALHA DEVERÁ SER DE FIOS DE COBRE ESTANHADOS, NÃO TER FALHAS NA ESTANHAGEM, NÃO TER FIOS SOLTOS OU QUEBRADOS, NÃO ESTAR DESFIADA OU MAL TORCIDA, TER A EXTREMIDADE SOLDADA OU DISPOR DE SISTEMA DE FIXAÇÃO QUE EVITE O SEU DESFIAMENTO, SER TORCIDA SEMPRE NO MESMO SENTIDO OU TRANÇADA, SER FLEXÍVEL PARA NÃO INTERFERIR NO FUNCIONAMENTO DA CHAVE FUSÍVEL, TER NO MÁXIMO 5MM DE DIÂMETRO E NO MÍNIMO 500MM DE COMPRIMENTO. O CABEÇOTE DEVERÁ SER DE COBRE PRATEADO, PODENDO SER FIXO OU REMOVÍVEL, DEVENDO SER CUNHADO NESTE A CAPACIDADE NOMINAL DE PROTEÇÃO. O TUBO DE PROTEÇÃO DEVERÁ SER REVESTIDO EM FIBRA DE VIDRO E EPÓXI, DEVENDO TER COMPRIMENTO MÍNIMO DE 140MM. O ELO FUSÍVEL DEVERÁ POSSUIR LAUDOS DE ENSAIOS DE CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO E DEVERÁ ATENDER A NBR 7282:2011. O MESMO DEVERÁ SER EMBALADO DE FORMA INDIVIDUAL E A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER A CAPACIDADE DO ELO E TAMBÉM O CNPJ DO FABRICANTE.
	
	

	123
	100
	2000
	PÇ
	ELO FUSÍVEL DE 3H. CORRENTE NOMINAL DE 3 A, TIPO H, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 25KV. A CORDOALHA DEVERÁ SER DE FIOS DE COBRE ESTANHADOS, NÃO TER FALHAS NA ESTANHAGEM, NÃO TER FIOS SOLTOS OU QUEBRADOS, NÃO ESTAR DESFIADA OU MAL TORCIDA, TER A EXTREMIDADE SOLDADA OU DISPOR DE SISTEMA DE FIXAÇÃO QUE EVITE O SEU DESFIAMENTO, SER TORCIDA SEMPRE NO MESMO SENTIDO OU TRANÇADA, SER FLEXÍVEL PARA NÃO INTERFERIR NO FUNCIONAMENTO DA CHAVE FUSÍVEL, TER NO MÁXIMO 5MM DE DIÂMETRO E NO MÍNIMO 500MM DE COMPRIMENTO. O CABEÇOTE DEVERÁ SER DE COBRE PRATEADO, PODENDO SER FIXO OU REMOVÍVEL, DEVENDO SER CUNHADO NESTE A CAPACIDADE NOMINAL DE PROTEÇÃO. O TUBO DE PROTEÇÃO DEVERÁ SER REVESTIDO EM FIBRA DE VIDRO E EPÓXI, DEVENDO TER COMPRIMENTO MÍNIMO DE 140MM. O ELO FUSÍVEL DEVERÁ POSSUIR LAUDOS DE ENSAIOS DE CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO E DEVERÁ ATENDER A NBR 7282:2011. O MESMO DEVERÁ SER EMBALADO DE FORMA INDIVIDUAL E A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER A CAPACIDADE DO ELO E TAMBÉM O CNPJ DO FABRICANTE.
	
	

	124
	100
	2000
	PÇ
	ELO FUSÍVEL DE 5H. CORRENTE NOMINAL DE 5 A, TIPO H, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 25KV. A CORDOALHA DEVERÁ SER DE FIOS DE COBRE ESTANHADOS, NÃO TER FALHAS NA ESTANHAGEM, NÃO TER FIOS SOLTOS OU QUEBRADOS, NÃO ESTAR DESFIADA OU MAL TORCIDA, TER A EXTREMIDADE SOLDADA OU DISPOR DE SISTEMA DE FIXAÇÃO QUE EVITE O SEU DESFIAMENTO, SER TORCIDA SEMPRE NO MESMO SENTIDO OU TRANÇADA, SER FLEXÍVEL PARA NÃO INTERFERIR NO FUNCIONAMENTO DA CHAVE FUSÍVEL, TER NO MÁXIMO 5MM DE DIÂMETRO E NO MÍNIMO 500MM DE COMPRIMENTO. O CABEÇOTE DEVERÁ SER DE COBRE PRATEADO, PODENDO SER FIXO OU REMOVÍVEL, DEVENDO SER CUNHADO NESTE A CAPACIDADE NOMINAL DE PROTEÇÃO. O TUBO DE PROTEÇÃO DEVERÁ SER REVESTIDO EM FIBRA DE VIDRO E EPÓXI, DEVENDO TER COMPRIMENTO MÍNIMO DE 140MM. O ELO FUSÍVEL DEVERÁ POSSUIR LAUDOS DE ENSAIOS DE CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO E DEVERÁ ATENDER A NBR 7282:2011. O MESMO DEVERÁ SER EMBALADO DE FORMA INDIVIDUAL E A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER A CAPACIDADE DO ELO E TAMBÉM O CNPJ DO FABRICANTE.
	
	

	125
	100
	200
	PÇ
	ELO FUSÍVEL DE 6K. CORRENTE NOMINAL DE 6 A, TIPO K, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 25KV. A CORDOALHA DEVERÁ SER DE FIOS DE COBRE ESTANHADOS, NÃO TER FALHAS NA ESTANHAGEM, NÃO TER FIOS SOLTOS OU QUEBRADOS, NÃO ESTAR DESFIADA OU MAL TORCIDA, TER A EXTREMIDADE SOLDADA OU DISPOR DE SISTEMA DE FIXAÇÃO QUE EVITE O SEU DESFIAMENTO, SER TORCIDA SEMPRE NO MESMO SENTIDO OU TRANÇADA, SER FLEXÍVEL PARA NÃO INTERFERIR NO FUNCIONAMENTO DA CHAVE FUSÍVEL, TER NO MÁXIMO 5MM DE DIÂMETRO E NO MÍNIMO 500MM DE COMPRIMENTO. O CABEÇOTE DEVERÁ SER DE COBRE PRATEADO, PODENDO SER FIXO OU REMOVÍVEL, DEVENDO SER CUNHADO NESTE A CAPACIDADE NOMINAL DE PROTEÇÃO. O TUBO DE PROTEÇÃO DEVERÁ SER REVESTIDO EM FIBRA DE VIDRO E EPÓXI, DEVENDO TER COMPRIMENTO MÍNIMO DE 140MM. O ELO FUSÍVEL DEVERÁ POSSUIR LAUDOS DE ENSAIOS DE CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO E DEVERÁ ATENDER A NBR 7282:2011. O MESMO DEVERÁ SER EMBALADO DE FORMA INDIVIDUAL E A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER A CAPACIDADE DO ELO E TAMBÉM O CNPJ DO FABRICANTE.
	
	

	126
	100
	200
	PÇ
	ELO FUSÍVEL DE 8K. CORRENTE NOMINAL DE 8 A, TIPO K, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 25KV. A CORDOALHA DEVERÁ SER DE FIOS DE COBRE ESTANHADOS, NÃO TER FALHAS NA ESTANHAGEM, NÃO TER FIOS SOLTOS OU QUEBRADOS, NÃO ESTAR DESFIADA OU MAL TORCIDA, TER A EXTREMIDADE SOLDADA OU DISPOR DE SISTEMA DE FIXAÇÃO QUE EVITE O SEU DESFIAMENTO, SER TORCIDA SEMPRE NO MESMO SENTIDO OU TRANÇADA, SER FLEXÍVEL PARA NÃO INTERFERIR NO FUNCIONAMENTO DA CHAVE FUSÍVEL, TER NO MÁXIMO 5MM DE DIÂMETRO E NO MÍNIMO 500MM DE COMPRIMENTO. O CABEÇOTE DEVERÁ SER DE COBRE PRATEADO, PODENDO SER FIXO OU REMOVÍVEL, DEVENDO SER CUNHADO NESTE A CAPACIDADE NOMINAL DE PROTEÇÃO. O TUBO DE PROTEÇÃO DEVERÁ SER REVESTIDO EM FIBRA DE VIDRO E EPÓXI, DEVENDO TER COMPRIMENTO MÍNIMO DE 140MM. O ELO FUSÍVEL DEVERÁ POSSUIR LAUDOS DE ENSAIOS DE CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO E DEVERÁ ATENDER A NBR 7282:2011. O MESMO DEVERÁ SER EMBALADO DE FORMA INDIVIDUAL E A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER A CAPACIDADE DO ELO E TAMBÉM O CNPJ DO FABRICANTE.
	
	

	127
	100
	300
	PÇ
	ELO FUSÍVEL DE 10K. CORRENTE NOMINAL DE 10 A, TIPO K, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 25KV. A CORDOALHA DEVERÁ SER DE FIOS DE COBRE ESTANHADOS, NÃO TER FALHAS NA ESTANHAGEM, NÃO TER FIOS SOLTOS OU QUEBRADOS, NÃO ESTAR DESFIADA OU MAL TORCIDA, TER A EXTREMIDADE SOLDADA OU DISPOR DE SISTEMA DE FIXAÇÃO QUE EVITE O SEU DESFIAMENTO, SER TORCIDA SEMPRE NO MESMO SENTIDO OU TRANÇADA, SER FLEXÍVEL PARA NÃO INTERFERIR NO FUNCIONAMENTO DA CHAVE FUSÍVEL, TER NO MÁXIMO 5MM DE DIÂMETRO E NO MÍNIMO 500MM DE COMPRIMENTO. O CABEÇOTE DEVERÁ SER DE COBRE PRATEADO, PODENDO SER FIXO OU REMOVÍVEL, DEVENDO SER CUNHADO NESTE A CAPACIDADE NOMINAL DE PROTEÇÃO. O TUBO DE PROTEÇÃO DEVERÁ SER REVESTIDO EM FIBRA DE VIDRO E EPÓXI, DEVENDO TER COMPRIMENTO MÍNIMO DE 140MM. O ELO FUSÍVEL DEVERÁ POSSUIR LAUDOS DE ENSAIOS DE CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO E DEVERÁ ATENDER A NBR 7282:2011. O MESMO DEVERÁ SER EMBALADO DE FORMA INDIVIDUAL E A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER A CAPACIDADE DO ELO E TAMBÉM O CNPJ DO FABRICANTE.
	
	

	128
	10
	300
	PÇ
	ELO FUSÍVEL DE 15K. CORRENTE NOMINAL DE 15 A, TIPO K, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 25KV. A CORDOALHA DEVERÁ SER DE FIOS DE COBRE ESTANHADOS, NÃO TER FALHAS NA ESTANHAGEM, NÃO TER FIOS SOLTOS OU QUEBRADOS, NÃO ESTAR DESFIADA OU MAL TORCIDA, TER A EXTREMIDADE SOLDADA OU DISPOR DE SISTEMA DE FIXAÇÃO QUE EVITE O SEU DESFIAMENTO, SER TORCIDA SEMPRE NO MESMO SENTIDO OU TRANÇADA, SER FLEXÍVEL PARA NÃO INTERFERIR NO FUNCIONAMENTO DA CHAVE FUSÍVEL, TER NO MÁXIMO 5MM DE DIÂMETRO E NO MÍNIMO 500MM DE COMPRIMENTO. O CABEÇOTE DEVERÁ SER DE COBRE PRATEADO, PODENDO SER FIXO OU REMOVÍVEL, DEVENDO SER CUNHADO NESTE A CAPACIDADE NOMINAL DE PROTEÇÃO. O TUBO DE PROTEÇÃO DEVERÁ SER REVESTIDO EM FIBRA DE VIDRO E EPÓXI, DEVENDO TER COMPRIMENTO MÍNIMO DE 140MM. O ELO FUSÍVEL DEVERÁ POSSUIR LAUDOS DE ENSAIOS DE CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO E DEVERÁ ATENDER A NBR 7282:2011. O MESMO DEVERÁ SER EMBALADO DE FORMA INDIVIDUAL E A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER A CAPACIDADE DO ELO E TAMBÉM O CNPJ DO FABRICANTE.
	
	

	129
	10
	200
	PÇ
	ELO FUSÍVEL DE 20K. CORRENTE NOMINAL DE 20 A, TIPO K, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 25KV. A CORDOALHA DEVERÁ SER DE FIOS DE COBRE ESTANHADOS, NÃO TER FALHAS NA ESTANHAGEM, NÃO TER FIOS SOLTOS OU QUEBRADOS, NÃO ESTAR DESFIADA OU MAL TORCIDA, TER A EXTREMIDADE SOLDADA OU DISPOR DE SISTEMA DE FIXAÇÃO QUE EVITE O SEU DESFIAMENTO, SER TORCIDA SEMPRE NO MESMO SENTIDO OU TRANÇADA, SER FLEXÍVEL PARA NÃO INTERFERIR NO FUNCIONAMENTO DA CHAVE FUSÍVEL, TER NO MÁXIMO 5MM DE DIÂMETRO E NO MÍNIMO 500MM DE COMPRIMENTO. O CABEÇOTE DEVERÁ SER DE COBRE PRATEADO, PODENDO SER FIXO OU REMOVÍVEL, DEVENDO SER CUNHADO NESTE A CAPACIDADE NOMINAL DE PROTEÇÃO. O TUBO DE PROTEÇÃO DEVERÁ SER REVESTIDO EM FIBRA DE VIDRO E EPÓXI, DEVENDO TER COMPRIMENTO MÍNIMO DE 140MM. O ELO FUSÍVEL DEVERÁ POSSUIR LAUDOS DE ENSAIOS DE CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO E DEVERÁ ATENDER A NBR 7282:2011. O MESMO DEVERÁ SER EMBALADO DE FORMA INDIVIDUAL E A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER A CAPACIDADE DO ELO E TAMBÉM O CNPJ DO FABRICANTE.
	
	

	130
	10
	500
	PÇ
	ELO FUSÍVEL DE 25K. CORRENTE NOMINAL DE 25 A, TIPO K, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 25KV. A CORDOALHA DEVERÁ SER DE FIOS DE COBRE ESTANHADOS, NÃO TER FALHAS NA ESTANHAGEM, NÃO TER FIOS SOLTOS OU QUEBRADOS, NÃO ESTAR DESFIADA OU MAL TORCIDA, TER A EXTREMIDADE SOLDADA OU DISPOR DE SISTEMA DE FIXAÇÃO QUE EVITE O SEU DESFIAMENTO, SER TORCIDA SEMPRE NO MESMO SENTIDO OU TRANÇADA, SER FLEXÍVEL PARA NÃO INTERFERIR NO FUNCIONAMENTO DA CHAVE FUSÍVEL, TER NO MÁXIMO 5MM DE DIÂMETRO E NO MÍNIMO 500MM DE COMPRIMENTO. O CABEÇOTE DEVERÁ SER DE COBRE PRATEADO, PODENDO SER FIXO OU REMOVÍVEL, DEVENDO SER CUNHADO NESTE A CAPACIDADE NOMINAL DE PROTEÇÃO. O TUBO DE PROTEÇÃO DEVERÁ SER REVESTIDO EM FIBRA DE VIDRO E EPÓXI, DEVENDO TER COMPRIMENTO MÍNIMO DE 140MM. O ELO FUSÍVEL DEVERÁ POSSUIR LAUDOS DE ENSAIOS DE CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO E DEVERÁ ATENDER A NBR 7282:2011. O MESMO DEVERÁ SER EMBALADO DE FORMA INDIVIDUAL E A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER A CAPACIDADE DO ELO E TAMBÉM O CNPJ DO FABRICANTE.
	
	

	131
	10
	200
	PÇ
	ELO FUSÍVEL DE 30K. CORRENTE NOMINAL DE 30 A, TIPO K, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 25KV. A CORDOALHA DEVERÁ SER DE FIOS DE COBRE ESTANHADOS, NÃO TER FALHAS NA ESTANHAGEM, NÃO TER FIOS SOLTOS OU QUEBRADOS, NÃO ESTAR DESFIADA OU MAL TORCIDA, TER A EXTREMIDADE SOLDADA OU DISPOR DE SISTEMA DE FIXAÇÃO QUE EVITE O SEU DESFIAMENTO, SER TORCIDA SEMPRE NO MESMO SENTIDO OU TRANÇADA, SER FLEXÍVEL PARA NÃO INTERFERIR NO FUNCIONAMENTO DA CHAVE FUSÍVEL, TER NO MÁXIMO 5MM DE DIÂMETRO E NO MÍNIMO 500MM DE COMPRIMENTO. O CABEÇOTE DEVERÁ SER DE COBRE PRATEADO, PODENDO SER FIXO OU REMOVÍVEL, DEVENDO SER CUNHADO NESTE A CAPACIDADE NOMINAL DE PROTEÇÃO. O TUBO DE PROTEÇÃO DEVERÁ SER REVESTIDO EM FIBRA DE VIDRO E EPÓXI, DEVENDO TER COMPRIMENTO MÍNIMO DE 140MM. O ELO FUSÍVEL DEVERÁ POSSUIR LAUDOS DE ENSAIOS DE CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO E DEVERÁ ATENDER A NBR 7282:2011. O MESMO DEVERÁ SER EMBALADO DE FORMA INDIVIDUAL E A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER A CAPACIDADE DO ELO E TAMBÉM O CNPJ DO FABRICANTE.
	
	

	132
	10
	200
	PÇ
	ELO FUSÍVEL DE 40K. CORRENTE NOMINAL DE 40 A, TIPO K, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 25KV. A CORDOALHA DEVERÁ SER DE FIOS DE COBRE ESTANHADOS, NÃO TER FALHAS NA ESTANHAGEM, NÃO TER FIOS SOLTOS OU QUEBRADOS, NÃO ESTAR DESFIADA OU MAL TORCIDA, TER A EXTREMIDADE SOLDADA OU DISPOR DE SISTEMA DE FIXAÇÃO QUE EVITE O SEU DESFIAMENTO, SER TORCIDA SEMPRE NO MESMO SENTIDO OU TRANÇADA, SER FLEXÍVEL PARA NÃO INTERFERIR NO FUNCIONAMENTO DA CHAVE FUSÍVEL, TER NO MÁXIMO 5MM DE DIÂMETRO E NO MÍNIMO 500MM DE COMPRIMENTO. O CABEÇOTE DEVERÁ SER DE COBRE PRATEADO, PODENDO SER FIXO OU REMOVÍVEL, DEVENDO SER CUNHADO NESTE A CAPACIDADE NOMINAL DE PROTEÇÃO. O TUBO DE PROTEÇÃO DEVERÁ SER REVESTIDO EM FIBRA DE VIDRO E EPÓXI, DEVENDO TER COMPRIMENTO MÍNIMO DE 140MM. O ELO FUSÍVEL DEVERÁ POSSUIR LAUDOS DE ENSAIOS DE CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO E DEVERÁ ATENDER A NBR 7282:2011. O MESMO DEVERÁ SER EMBALADO DE FORMA INDIVIDUAL E A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER A CAPACIDADE DO ELO E TAMBÉM O CNPJ DO FABRICANTE.
	
	

	133
	10
	150
	PÇ
	ELO FUSÍVEL DE 50K. CORRENTE NOMINAL DE 50 A, TIPO K, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 25KV. A CORDOALHA DEVERÁ SER DE FIOS DE COBRE ESTANHADOS, NÃO TER FALHAS NA ESTANHAGEM, NÃO TER FIOS SOLTOS OU QUEBRADOS, NÃO ESTAR DESFIADA OU MAL TORCIDA, TER A EXTREMIDADE SOLDADA OU DISPOR DE SISTEMA DE FIXAÇÃO QUE EVITE O SEU DESFIAMENTO, SER TORCIDA SEMPRE NO MESMO SENTIDO OU TRANÇADA, SER FLEXÍVEL PARA NÃO INTERFERIR NO FUNCIONAMENTO DA CHAVE FUSÍVEL, TER NO MÁXIMO 5MM DE DIÂMETRO E NO MÍNIMO 500MM DE COMPRIMENTO. O CABEÇOTE DEVERÁ SER DE COBRE PRATEADO, PODENDO SER FIXO OU REMOVÍVEL, DEVENDO SER CUNHADO NESTE A CAPACIDADE NOMINAL DE PROTEÇÃO. O TUBO DE PROTEÇÃO DEVERÁ SER REVESTIDO EM FIBRA DE VIDRO E EPÓXI, DEVENDO TER COMPRIMENTO MÍNIMO DE 140MM. O ELO FUSÍVEL DEVERÁ POSSUIR LAUDOS DE ENSAIOS DE CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO E DEVERÁ ATENDER A NBR 7282:2011. O MESMO DEVERÁ SER EMBALADO DE FORMA INDIVIDUAL E A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER A CAPACIDADE DO ELO E TAMBÉM O CNPJ DO FABRICANTE.
	
	

	134
	10
	150
	PÇ
	ELO FUSÍVEL DE 65K. CORRENTE NOMINAL DE 65 A, TIPO K, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 25KV. A CORDOALHA DEVERÁ SER DE FIOS DE COBRE ESTANHADOS, NÃO TER FALHAS NA ESTANHAGEM, NÃO TER FIOS SOLTOS OU QUEBRADOS, NÃO ESTAR DESFIADA OU MAL TORCIDA, TER A EXTREMIDADE SOLDADA OU DISPOR DE SISTEMA DE FIXAÇÃO QUE EVITE O SEU DESFIAMENTO, SER TORCIDA SEMPRE NO MESMO SENTIDO OU TRANÇADA, SER FLEXÍVEL PARA NÃO INTERFERIR NO FUNCIONAMENTO DA CHAVE FUSÍVEL, TER NO MÁXIMO 5MM DE DIÂMETRO E NO MÍNIMO 500MM DE COMPRIMENTO. O CABEÇOTE DEVERÁ SER DE COBRE PRATEADO, PODENDO SER FIXO OU REMOVÍVEL, DEVENDO SER CUNHADO NESTE A CAPACIDADE NOMINAL DE PROTEÇÃO. O TUBO DE PROTEÇÃO DEVERÁ SER REVESTIDO EM FIBRA DE VIDRO E EPÓXI, DEVENDO TER COMPRIMENTO MÍNIMO DE 140MM. O ELO FUSÍVEL DEVERÁ POSSUIR LAUDOS DE ENSAIOS DE CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO E DEVERÁ ATENDER A NBR 7282:2011. O MESMO DEVERÁ SER EMBALADO DE FORMA INDIVIDUAL E A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER A CAPACIDADE DO ELO E TAMBÉM O CNPJ DO FABRICANTE.
	
	

	135
	10
	150
	PÇ
	ELO FUSÍVEL DE 100K. CORRENTE NOMINAL DE 100 A, TIPO K, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 25KV. A CORDOALHA DEVERÁ SER DE FIOS DE COBRE ESTANHADOS, NÃO TER FALHAS NA ESTANHAGEM, NÃO TER FIOS SOLTOS OU QUEBRADOS, NÃO ESTAR DESFIADA OU MAL TORCIDA, TER A EXTREMIDADE SOLDADA OU DISPOR DE SISTEMA DE FIXAÇÃO QUE EVITE O SEU DESFIAMENTO, SER TORCIDA SEMPRE NO MESMO SENTIDO OU TRANÇADA, SER FLEXÍVEL PARA NÃO INTERFERIR NO FUNCIONAMENTO DA CHAVE FUSÍVEL, TER NO MÁXIMO 5MM DE DIÂMETRO E NO MÍNIMO 500MM DE COMPRIMENTO. O CABEÇOTE DEVERÁ SER DE COBRE PRATEADO, PODENDO SER FIXO OU REMOVÍVEL, DEVENDO SER CUNHADO NESTE A CAPACIDADE NOMINAL DE PROTEÇÃO. O TUBO DE PROTEÇÃO DEVERÁ SER REVESTIDO EM FIBRA DE VIDRO E EPÓXI, DEVENDO TER COMPRIMENTO MÍNIMO DE 140MM. O ELO FUSÍVEL DEVERÁ POSSUIR LAUDOS DE ENSAIOS DE CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO E DEVERÁ ATENDER A NBR 7282:2011. O MESMO DEVERÁ SER EMBALADO DE FORMA INDIVIDUAL E A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER A CAPACIDADE DO ELO E TAMBÉM O CNPJ DO FABRICANTE.
	
	

	136
	20
	800
	PÇ
	EMENDA PREFORMADA METALIZADA PARA CABO DE ALUMINIO SEM ALMA DE AÇO 4 AWG – CONFORME ANEXO A 9
	
	

	137
	20
	800
	PÇ
	EMENDA PREFORMADA TOTAL PARA CABO DE ALUMINIO COM ALMA DE AÇO 4 AWG – CONFORME ANEXO A 12
	
	

	138
	20
	800
	PÇ
	EMENDA PREFORMADA METALIZADA PARA CABO DE ALUMINIO SEM ALMA DE AÇO 2 AWG – CONFORME ANEXO A 9
	
	

	139
	20
	800
	PÇ
	EMENDA PREFORMADA TOTAL PARA CABO DE ALUMINIO COM ALMA DE AÇO 2 AWG – CONFORME ANEXO A 12
	
	

	140
	20
	800
	PÇ
	EMENDA PREFORMADA METALIZADA PARA CABO DE ALUMINIO SEM ALMA DE AÇO 1/0AWG – CONFORME ANEXO A 9
	
	

	141
	20
	800
	PÇ
	EMENDA PREFORMADA TOTAL PARA CABO DE ALUMINIO COM ALMA DE AÇO 1/0AWG – CONFORME ANEXO A 12
	
	

	142
	200
	1500
	KG
	FIO RIGIDO DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ 06AWG, TEMPERA MEIO DURA, SECÇAO MACISSA CIRCULAR CLASSE 1A, DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL DE 4,11MM, CARGA DE RUPUTURA MÍNIMA DE 459 DAN E MASSA TOTAL APROXIMADA DE 118 KG/KM E SER FORNECIDO  EM ROLOS DE ATÉ 40KG.
	
	

	143
	10
	500
	KG
	FIO DE ALUMÍNIO MOLE 06 AWG
	
	

	144
	10
	300
	KG
	FIO DE ALUMÍNIO NÚ 2 AWG
	
	

	145
	10
	200
	KG
	FITA DE ALUMINIO P/ PROTECAO 1X10MM
	
	

	146
	30
	300
	PÇ
	FITA ISOLANTE 20METROS - FITA ISOLANTE CLASSE “A” – USO PROFISSIONAL, FABRICADO A BASE DE PVC NÃO PROPAGANTE DE CHAMAS, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM, LARGURA DE 19MM E COMPRIMENTO DE 20 METROS POR ROLO, TENSÃO DESRUPTIVA MÍNMA DE 9000V, ALONGAMENTO MÍNIMO DE 175% E RESISTÊNCIA MÍNIMA A TRAÇÃO DE 30,9 N/CM, NA COR PRETA.
	
	

	147
	50
	800
	PÇ
	GANCHO C/ OLHAL - EM AÇO FORJADO COM FURO DE 18MM **
	
	

	148
	1
	200
	PÇ
	GRAMPO PARA HASTE DE ATERRAMENTO DUPLO COM PARAFUSO TIPO "U" – GTDU – ANEXO A 20
	
	

	149
	30
	350
	PÇ
	GRAMPO DE ANCORAGEM – CLASSE DE TENSÃO 25 KV P/ CABO DE ALUMÍNIO COBERTO 185 MM –  DEVE TER DIÂMETRO DE APLICAÇÃO MÍNIMO DE 23,8 MM E MÁXIMO DE 26,4 MM, O CORPO DO GRAMPO DEVE SER FABRICADO EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA OU MATERIAL POLIMÉRICO RESISTENTE AO TRILHAMENTO ELÉTRICO E AS INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS, A CUNHA DEVE SER EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO OU TERMOFIXO RESISTENTE AO TRILHAMENTO ELÉTRICO E AO INTEMPERISMO, JÁ O TIRANTE DEVE SER EM AÇO INOXIDÁVEL OU ZINCADO, PODENDO SER RÍGIDO OU FLEXÍVEL REVESTIDO COM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1 MM, TER GRAVADO NA PEÇA EM ALTO RELEVO DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL , A CLASSE DE TENSÃO A QUAL SE APLICA, A CARGA MÍNIMA DE RUPTURA EM DAN, A MARCA OU NOME DO FABRICANTE E A DATA DE FABRICAÇÃO, CONTENDO NO MÍNIMO MÊS E ANO, TER AS SUPERFÍCIES UNIFORMES, SEM REBARBAS, FISSURAS OU SALIÊNCIAS, O GRAMPO DE ANCORAGEM, INSTALADO CORRETAMENTE(CONFORME FIGURA DO MÉTODO DE ENSAIO), NÃO DEVE PERMITIR O ESCORREGAMENTO DO CABO OU SOFRER QUALQUER DEFORMAÇÃO OU RUPTURA, QUANDO APLICADO ESFORÇO DE ATÉ 400DAN, TANTO PARA CARGA DE RUPTURA, QUANTO PARA CARGA DE ESCORREGAMENTO, AS CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DEVEM ATENDER AO ANEXO B – 3.
	
	

	150
	30
	1000
	PÇ
	HASTE PARA ATERRAMENTO COBREADA 16X2400 MM C/ GRAMPO DE ATERRAMENTO DUPLO EM BRONZE TIPO “U” – ANEXO A19
	
	

	151
	100
	2000
	PÇ
	ISOLADOR DO TIPO PINO: EM PORCELANA ALUMINOSA MARROM UTILIZAÇÃO EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM CLASSE DE 25 KV, NBI 95KV, ROSCA 35MM.
	
	

	152
	50
	800
	PÇ
	ISOLADOR DE PINO EM PORCELANA, TIPO PILAR ROSCA M20: O ISOLADOR DEVE SER CLASSE DE TENSÃO 25KV, MÍNIMO DE SEIS SAIAS, NA COR CINZA OU MARROM, DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO MÍNIMA DE 559MM, MINIMA TENSÃO NOMINAL SUPORTÁVEL DE IMPULSO ATMOSFÉRICO POSITIVO DE 180KV, TENSÃO SUPORTÁVEL NOMINAL EM FREQUENCIA INDUSTRIAL A SECO 110kV E CHUVA 85KV, RUPTURA MECÂNICA – FLEXÃO, MÍNIMO 1270 kgf, PESO MÁXIMO DA PEÇA DE 8 KG . CONFORME ANEXO A27
	
	

	153
	100
	2500
	PÇ
	ISOLADOR ROLDANA: EM PORCELANA MARROM, 76X80, TENSÃO DISRUPTIVA A FREQUÊNCIA INDUSTRIAL SOB CHUVA MÍNIMA DE 12 KV, E A SECO MINÍMO DE 25 KV, CARGA DE RUPTURA 13,6 KN.
	
	

	154
	100
	1500
	PÇ
	ISOLADOR ROLDANA 2 LEITOS: EM PORCELANA MARROM, 80X80, TENSÃO DISRUPTIVA A FREQUÊNCIA INDUSTRIAL SOB CHUVA MÍNIMA DE 12 KV, E A SECO MINÍMO DE 25 KV, CARGA DE RUPTURA MINIMA 12 KN. CONFORME NTD-001 
	
	

	155
	100
	1000
	PÇ
	ISOLADOR DE ANCORAGEM (SUSPENSÃO) TIPO BASTÃO POLIMÉRICO CLASSE DE TENSÃO 25KV, SEIS SAIAS, COR CINZA, DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO DE 630MM, CARGA MECÂNICA NOMINAL 50KN, NBI-170KV, TENSÃO SUPORTÁVEL NOMINAL EM FREQUENCIA INDUSTRIAL A SECO E CHUVA 70KV, TENSÃO DISRUPTIVA CRITICA DE IMPULSO POSITIVO 195KV E NEGATIVO 260KV E TENSÃO DISRUPTIVA EM FREQUENCIA INDUSTRIAL SOB CHUVA 115KV. APRESENTAR ALTA RESISTÊNCIA A UV E AO TRILHAMENTO ELÉTRICO, O TERMINAL OLHAL Ø 22MM, GARFO E PINO DEVEM SER EM AÇO ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE. CONFORME ANEXO A3.
	
	

	156
	20
	500
	PÇ
	LAÇO PRÉFORMADO DE ROLDANA BITOLA 70MM²/2/0 AWG CA: FABRICADO EM AÇO CARBONO REVESTIDO DE ALUMINIO, PARA SER UTILIZADO EM REDES DE BAIXA TENSÃO FIXADOS EM ROLDANAS, CONFORME ANEXO A-14.
	
	

	157
	20
	500
	PÇ
	LAÇO PRÉFORMADO DE ROLDANA BITOLA 70MM²/2/0 AWG CAA: FABRICADO EM AÇO CARBONO REVESTIDO DE ALUMINIO, PARA SER UTILIZADO EM REDES DE BAIXA TENSÃO FIXADOS EM ROLDANAS, CONFORME ANEXO A-14.
	
	

	158
	20
	1000
	PÇ
	MANILHA SAPATILHA: CORPO E PINO EM AÇO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, FORJADO, OU FERRO FUNDIDO NODULAR, OU FERRO FUNDIDO MALEÁVEL. DEVE SER REVESTIDO COM ZINCO, PELO PROCESSO DE IMERSÃO A QUENTE, E A ESPESSURA MÍNIMA DO REVESTIMENTO DE ZINCO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83. A MANILHA-SAPATILHA DEVE TAMBÉM RECEBER UM REVESTIMENTO DE ESTANHO SOBRE O ZINCO COM CAMADA MÍNIMA DE ESTRANHO DE 20µM, ATENDENDO A ASTM B 545. CADA MANILHA-SAPATILHA DEVE SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADA DE MODO VISÍVEL, LEGÍVEL E INDELÉVEL, NO MÍNIMO, NO CORPO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE E CARGA MÍNIMA DE RUPTURA (DAN). NO PINO DE ARTICULAÇÃO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. AS DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS ESTÃO DETALHADAS NO ANEXO H.
	
	

	159
	20
	650
	PÇ
	MÃO FRANCESA PERFILADA (BECO): FABRICADA EM AÇO CARBONO, COM FURAÇÃO Ø 18MM, CANTONEIRA 45X45X15MM, MEDIDA ENTRE FUROS IGUAL A 1920MM COMPRIMENTO DE 1970MM*. CONFORME ANEXO A18.
	
	

	160
	10
	100
	PÇ
	MÃO FRANCESA PERFILADA (BECO): FABRICADA EM AÇO CARBONO, COM FURAÇÃO Ø 18MM, CANTONEIRA 45X45X15MM, MEDIDA ENTRE FUROS IGUAL A 945MM COMPRIMENTO DE 995MM*. CONFORME ANEXO A18.
	
	

	161
	10
	100
	PÇ
	MÃO FRANCESA LONGA COM FURO OBLONGO: LAMINADA, PLANA, EM AÇO CARBONO, COM DIMENSÕES DE ACORDO COM ANEXO A 16.
	
	

	162
	10
	1500
	PÇ
	MÃO FRANCESA PLANA (NORMAL): EM AÇO CARBONO, COM FURAÇÃO Ø 18 MM, MEDIDA ENTRE FUROS IGUAL 660 MM E COMPRIMENTO DE 715 MM, CONFORME ANEXO B4.
	
	

	163
	1
	10
	PÇ
	MAO FRANCESA V – CONFORME ANEXO A 26
	
	

	164
	100
	1000
	PÇ
	OLHAL PARA PARAFUSO: COM FURAÇÃO Ø 16 MM, EM AÇO FORJADO * *
	
	

	165
	10
	300
	PÇ
	PARAFUSO FRANCÊS 16X70 MM **
	
	

	166
	30
	500
	PÇ
	PARAFUSO FRANCÊS 16X75 MM **
	
	

	167
	50
	1500
	PÇ
	PARAFUSO MÁQUINA 16X150MM**
	
	

	168
	50
	1000
	PÇ
	PARAFUSO MÁQUINA 16X200MM**
	
	

	169
	50
	2000
	PÇ
	PARAFUSO MÁQUINA 16X250MM**
	
	

	170
	50
	1000
	PÇ
	PARAFUSO MÁQUINA 16X300MM**
	
	

	171
	50
	500
	PÇ
	PARAFUSO MÁQUINA 16X350MM**
	
	

	172
	20
	250
	PÇ
	PARAFUSO MÁQUINA 16X400MM**
	
	

	173
	20
	200
	PÇ
	PARAFUSO MÁQUINA 16X450MM**
	
	

	174
	20
	200
	PÇ
	PARAFUSO MÁQUINA 16X550 MM**
	
	

	175
	10
	100
	PÇ
	PARAFUSO MÁQUINA 16X600 MM**
	
	

	176
	10
	100
	PÇ
	PARAFUSO MÁQUINA 16X650 MM**
	
	

	177
	10
	200
	PÇ
	PARAFUSO ROSCA-DUPLA 16X250MM**
	
	

	178
	10
	200
	PÇ
	PARAFUSO ROSCA DUPLA 16X300MM**
	
	

	179
	10
	200
	PÇ
	PARAFUSO ROSCA DUPLA 16X400MM**
	
	

	180
	10
	700
	PÇ
	PARAFUSO ROSCA-DUPLA 16X450MM***
	
	

	181
	10
	200
	PÇ
	PARAFUSO ROSCA DUPLA 16X500 MM**
	
	

	182
	10
	200
	PÇ
	PARAFUSO ROSCA DUPLA 16X550 MM**
	
	

	183
	1
	50
	PÇ
	PARAFUSO ROSCA DUPLA 16X600 MM**
	
	

	184
	1
	50
	PÇ
	PARAFUSO ROSCA DUPLA 16X650 MM**
	
	

	185
	1
	50
	PÇ
	PARAFUSO ROSCA DUPLA 16X700 MM**
	
	

	186
	10
	1000
	PÇ
	PARAFUSO SEXTAVADO AÇO INOX 60X12mm - ROSCA INTEIRA– O PARAFUSO DEVE SER FABRICADO EM AÇO INOX E SER FORNECIDO JUNTAMENTE COM UMA PORCA, UMA ARRUELA LISA E UMA ARRUELA DE PRESSÃO, AS QUAIS TAMBÉM DEVEM SER FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL. - CONFORME ANEXO B 14.
	
	

	187
	50
	500
	PÇ
	PÁRA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO POLIMÉRICO: COM RESISTORES NÃO LINEARES DE ÓXIDO DE ZINCO, SEM CENTELHADOR, TENSÃO NOMINAL DE 21KV; CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL DE 10KA; TENSÃO RESIDUAL MÁXIMA SOB CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 97(KVCR); TENSÃO SUPORTÁVEL MÍNIMA NO INVÓLUCRO, SOB IMPULSO ATMÓSFERICO 1,2/50US(KVCR) DE 126 KV E SOB FREQUÊNCIA INDUSTRIAL SOB CHUVA 1 MINUTO DE 60KV; TODOS OS PÁRA-RAIOS DEVEM SER MARCADOS, DE FORMA VISÍVEL, LEGÍVEL E INDELÉVEL, NO PRÓPRIO CORPO OU POR MEIO DE PLACA IRREMOVÍVEL DE AÇO OU ALUMÍNIO, NO MÍNIMO COM AS SEGUINTES INFORMAÇÕES, A EXPRESSÃO “PÁRA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO”; O NOME OU MARCA DO FABRICANTE; TENSÃO NOMINAL EM KV; CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL EM KA E A DATA DE FABRICAÇÃO.DEVEM SER PROVIDOS DE BRAÇADEIRA APROPRIADA PARA A INSTALAÇÃO EM CRUZETAS DE MADEIRA, ATRAVÉS DE SUPORTE TIPO “L”.  O PÁRA-RAIO DEVE SER PROVIDO DE DESLIGADOR AUTOMÁTICO, DO TIPO DETONADOR, OU EQUIVALENTE, ACOPLADO EXTERNAMENTE OU INTERNAMENTE AO INVÓLUCRO. NA EVENTUAL OCORRÊNCIA DE DEFEITO ELÉTRICO DO PÁRA-RAIO, ESTE DISPOSITIVO DEVE PROPORCIONAR O DESLIGAMENTO RÁPIDO E AUTOMÁTICO DO TERMINAL DE ATERRAMENTO, DESATIVANDO O PÁRA-RAIO E GARANTINDO A CONTINUIDADE SERVIÇO DA REDE ELÉTRICA, POSSIBILITANDO TAMBÉM A FÁCIL VISUALIZAÇÃO3DA UNIDADE DEFEITUOSA, DEVE SER FORNECIDA A CURVA CARACTERÍSTICA “TEMPOXCORRENTE” DE ATUAÇÃO DO DESLIGADOR AUTOMÁTICO. O INVÓLUCRO DEVE SER DE MATERIAL POLIMÉRICO ORGÂNICO RESISTENTE AO TRILHAMENTO ELÉTRICO E AO INTEMPERISMO, NA FORMA DE UM ISOLADOR DO TIPO PEDESTAL, OCO, DE ADEQUADA RIGIDEZ MECÂNICA E SUPORTABILIDADE ELÉTRICA. OS TERMINAIS E CONECTORES DE LINHA E ATERRAMENTO DEVEM SER DO TIPO PINO ROSCADO, DE AÇO INOXIDÁVEL OU LIGA DE COBRE, DEVEM SER DIMENSIONADOS PARA RECEBER CONDUTORES NA FAIXA DE 4,0-7,0MM DE DIÂMETRO.
	
	

	188
	100
	2000
	PÇ
	PINO DE CRUZETA: EM AÇO CARBONO, Ø BASE 16 MM, Ø TOPO 35 MM CLASSE DE TENSÃO 25 KV * ANEXO A-6
	
	

	189
	10
	700
	PÇ
	PINO DE CRUZETA AUTOTRAVANTE, PARA ISOLADOR PILAR – ROSCA M20 - PARA APLICAÇÃO EM CRUZETA DE POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO – PRFV – DEVE SER EM AÇO CARBONO ABNT 1010 A 1020, FORJADO, ZINCADO A QUENTE. – CONFORME ANEXO B18. 
	
	

	190
	10
	700
	PÇ
	PINO DE CRUZETA AUTOTRAVANTE CURTO, PARA ISOLADOR PILAR – ROSCA M20 - PARA APLICAÇÃO EM CRUZETA DE POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO – PRFV – DEVE SER EM AÇO CARBONO ABNT 1010 A 1020, FORJADO, ZINCADO A QUENTE. – CONFORME ANEXO B17. 
	
	

	191
	1
	50
	PÇ
	PINO DE TOPO 25 KV - DEVE TER O CORPO EM AÇO CARBONO ABNT 1010 A 1020, LAMINADO E FORJADO, A CABEÇA DO PINO DEVE TER ROSCA DE CHUMBO E SER ENTREGUE COM EMBALAGEM PROTETORA. O PINO DEVERÁ TER SUPERFÍCIES LISAS, UNIFORMES, CONTÍNUAS, SEM SALIÊNCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEIÇÕES. O CORPO DO PINO DEVERÁ SER ZINCADO PELO PROCESSO DE IMERSÃO A QUENTE E CONTER GRAVADOS EM SEU CORPO DE MODO LEGÍVEL EINDELÉVEL, O NOME OU MARCA DO FABRICANTE, A DATA DA FABRICAÇÃO E O LOTE. ** CONFORME ANEXO B 20
	
	

	192
	100
	800
	PÇ
	PORCA QUADRADA Ø16MM*
	
	

	193
	10
	500
	PÇ
	PROTETOR DE BUCHA DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, CLASSE 25 kV. CONFORME ANEXO A 24.
	
	

	194
	10
	200
	PÇ
	SELA PARA CRUZETA – CONFORME ANEXO A25
	
	

	195
	1
	300
	PÇ
	SECCIONADOR PREFORMADO PARA CERCA TIPO 1: FABRICARO EM NYLON INJETADO OU POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, DEVE SER FORNECIDO JUNTAMENTE COM DUAS ALÇAS PREFORMADAS QUE POSSIBILITEM A INSTALAÇÃO. CONFORME ANEXO B15
	
	

	196
	1
	300
	PÇ
	SECCIONADOR PREFORMADO PARA CERCA TIPO 2: FABRICARO EM NYLON INJETADO OU POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, DEVE SER FORNECIDO JUNTAMENTE COM DUAS ALÇAS PREFORMADAS QUE POSSIBILITEM A INSTALAÇÃO. CONFORME ANEXO B15
	
	

	197
	1
	50
	PÇ
	SUPORTE PARA INCLINADO PARA CHAVE FACA 25 kV. ANEXO A4
	
	

	198
	10
	100
	PÇ
	SUPORTE P/ TRANSFORMADOR 185X95 MM*
	
	

	199
	10
	100
	PÇ
	SUPORTE P/ TRANSFORMADOR 210X115 MM*
	
	

	200
	5
	20
	PÇ
	SUPORTE P/ TRANSFORMADOR 230X125 MM*
	
	

	201
	1
	10
	PÇ
	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 230MM, CONFORME ANEXO A 23.
	
	

	202
	1
	10
	PÇ
	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 240MM, CONFORME ANEXO A 23.
	
	

	203
	1
	10
	PÇ
	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 250MM, CONFORME ANEXO A 23.
	
	

	204
	1
	10
	PÇ
	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 260MM, CONFORME ANEXO A 23.
	
	

	205
	01
	50
	PÇ
	TERMINAL ADAPTADOR TIPO BANDEIRA 4 FUROS PARA BUCHA SECUNDÁRIA DE TRANSFORMADOR 20,5 mm – DEVE SER FABRICADO EM LIGA DE COBRE – CONFORME ANEXO B12.
	
	


Observações:

 - A aceitação de um determinado lote pelo Departamento, não exime o fornecedor da responsabilidade de fornecer as peças em conformidade com as exigências destas especificações e nem invalida as reclamações que se possa fazer a respeito da qualidade do material empregado e/ou fabricação das peças.

- Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto do Pregão Eletrônico nº 04/2023 – Registro de Preços, acatando todas as estipulações consignadas no Edital:

a) Razão Social

b) CNPJ

c) Inscrição Estadual

d) Endereço completo

e) Cidade                                 

f) CEP 

g) Telefone/fax:

h) E-mail;

i) Conta Corrente para pagamento em depósito preferencialmente em Banco Oficial:

- O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da licitante com todas as características do objeto e exigências constantes no edital.

PREENCHIMENTO QUE DEVERÁ SER ENTREGUE COM A PROPOSTA: 

Para o caso de assinatura do instrumento de compromisso, identificar o representante legal:

Nome completo:

CPF:                                                                                                         

Endereço completo:                                                          

Qualificação civil:

Qualificação profissional:

Local e data:
Assinatura do Representante Legal 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ – DEMEI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023
ANEXO II
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGAIA DE IJUI - DEMEI

COORDENADORIA DE COMPRAS 

REGISTRO DE PREÇOS

VALIDADE: 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS

Aos _____  dias do mês de ______  de 2023, o Departamento Municipal de Energia de Ijuí - DEMEI, Autarquia de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob nº 95.289.500/0001-00, Inscrição Estadual nº 065/0080300, estabelecido à Av. Getúlio Vargas, nº 1454 – Bairro Assis Brasil nesta cidade de Ijuí/RS, CEP 98700-000, neste ato representado pelo Marco Aurélio Sikacz, brasileiro, Diretor Presidente, inscrito no CPF sob nº 919.185.960-34, CI nº 9064432579, residente e domiciliado à Rua João Jacó Strapazon, 55 – Bairro Morada do Sol, na cidade de Ijuí/RS, de ora em diante denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa ______________________________________________, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº _________________, Inscrição Estadual __________________, estabelecida na _______________, nº ___________, Bairro ____________, na cidade de ___________, CEP ____________, neste ato representado pelo Sr(a). ________________, brasileiro (a), Sócio (a) Proprietário (a), inscrito (a) no CPF sob nº ________________, de ora em diante denominado CONTRATADA, nos termos Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e pelo Decreto Municipal 5.536 de 15 de Outubro de 2014 e demais normas legais e administrativas em vigor, conforme a classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023 e Ata de julgamento de Preços, RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS, conforme especificações e quantidades constantes do Anexo I do edital, que passa a fazer parte desta ata, tendo sido o referido preço oferecido pelo licitante cuja proposta foi classificada em 1º (primeiro) lugar no certame acima mencionado, como segue:

CLÁUSULA I
DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

1.1. 
Para todos os efeitos, incorporam-se como parte integrante desta Ata, independente de transcrição, o edital do PREGÃO ELETRÔNICO n° 04/2023 e seus anexos, a proposta e os documentos apresentados pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA II
DO OBJETO
2.1. 
O presente instrumento tem por objeto Registro de preços para aquisição de   MATERIAIS ELÉTRICOS  conforme discriminado abaixo, conforme sequência de itens do respectivo Edital. 

1) N° Item: 01

2) N° Item: 02 .......
CLÁUSULA III
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. 
A presente Ata de Registro de Preços só será utilizada pelo Demei – Departamento Municipal de Energia de Ijuí.

3.2. 
O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado na Ata do certame, de acordo com a respectiva classificação no PREGÃO ELETRÔNICO n° 04/2023 .

3.3. 
Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico n° 04/2023, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

CLÁUSULA IV
DA VALIDADE E UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. 
A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados da sua assinatura.

4.2. 
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Demei não será obrigado a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

4.3. 
À empresa vencedora do presente certame licitatório fica assegurada a preferência em igualdade de condições com as demais licitantes concorrentes em futuros certames, ou mediante utilização de quaisquer outros meios, respeitando-se a legislação vigente.

CLÁUSULA V
DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE EMPENHO
5.1. 
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, conforme a necessidade, pelo Diretor-Presidente deste Departamento

5.2. 
A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão igualmente autorizados pelo Diretor- Presidente, vinculando o contratado, nos termos do edital e desta ata, a partir do seu recebimento.

CLÁUSULA VI
DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA
6.1. 
Responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento do objeto contratado, observando todas as exigências contidas no edital do PREGÃO ELETRÔNICO n° 04/2023, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

6.2. 
Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga a atender.

6.3. 
Efetuar a entrega de acordo com as especificações.

6.4. 
Compete à signatária, por sua conta e exclusiva responsabilidade:

a) 
Observar rigorosamente as normas técnicas em vigor, as especificações do edital e as cláusulas desta Ata;

b) 
Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da produção, do fornecimento e entrega do(s) produtos(s) objeto deste contrato, inclusive impostos, taxas e contribuições, fretes, embalagens, seguros e eventuais perdas e danos;

c) 
Manter, durante a vigência do Registro de Preço, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

d) 
Fornecer o(s) materiais(s) nos termos especificados no objeto deste instrumento, observadas as respectivas quantidades e preços, e entregá-los de acordo com a(s) Ordem(ns) de Compra/Autorização de fornecimento.

CLÁUSULA VII
DA ENTREGA DOS PRODUTOS E DAS CONDIÇÕES DA ENTREGA

7.1. O objeto da licitação deverá ser entregue no estabelecimento do Contratante – DEMEI, junto ao Núcleo de Almoxarifado, sito a Av. Getúlio Vargas, 1454 – Bairro Assis Brasil em Ijui/RS, quando solicitado.

7.1.1. A entrega se dará de segunda-feira a sexta-feira, no horário compreendido das 08h00min às 11h00min e das 14h00 às 16h30, sendo a empresa contratada responsável pelo descarregamento do material.

7.2. A Contratada vencedora deverá comunicar o Contratante com antecedência mínima de 03 (três), dias antes da entrega para que o DEMEI se organize para o recebimento da mesma. 

7.3. Os materiais serão recebidos provisoriamente pelo Núcleo do Almoxarifado e pelo representante do Contratante, para no prazo de até 05 (cinco) dias dar recebimento definitivo ou fazer devolução, caso não atender as especificações e condições ajustadas.

7.4. A signatária deverá entregar os produtos no prazo máximo de 30 (TRINTA) dias, contados a partir do recebimento da ORDEM DE FORNECIMENTO ou do PROCESSO DE COMPRAS encaminhada pelo Órgão Requisitante.

7.4.1. O Demei encaminhará a Ordem de Fornecimento, ou o Processo de Compras por e-mail ou por outra forma que lhe convier.

7.4.2. Os pedidos de materiais a serem adquiridos pelo Demei que sejam efetuados através da Ordem de Fornecimento serão emitida em 01 (uma) via, datada e assinada pelo representante (responsável) da Contratante. 

7.5. A signatária deverá remeter por e-mail (preferencialmente scaneado contendo a assinatura do responsável), ou de outra forma, a ser combinado com o DEMEI, a confirmação do Recebimento do Pedido – Anexo X, do edital, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a partir da data de recebimento da Autorização de Fornecimento ou do Processo de Compras.    

7.6. A partir da data de recebimento pela empresa licitante da Autorização de fornecimento ou do Processo de Compras, passará a contar o prazo de entrega dos materiais.

7.7. O fornecimento dos itens será realizado de forma parcelada, de acordo com as necessidades do Demei.

7.8. A signatária deverá entregar os materiais em perfeito estado para uso e de acordo com a legislação vigente, observados os prazos e quantidades previstos no edital, bem como deverá entregar qualquer quantidade solicitada pelo Demei, não podendo estipular cotas mínimas para remessa do material.
7.9 A existência dos preços registrados não obriga o Demei a firmar as contratações que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada a preferência ao beneficiário do registro, em igualdade de condições.

7.10.
No caso de reprovação dos produtos recebidos, a licitante deverá promover a substituição destes no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da intimação, às suas expensas, por produtos que atendam às exigências contidas neste edital.

7.11.
Na impossibilidade da substituição dos produtos, a licitante devolverá ao Demei os valores já recebidos, acrescidos de juros legais, referentes ao pagamento dos produtos reprovados, no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis contados a partir da data em que expirou o prazo de reposição, independentemente das sanções previstas neste edital. 
CLÁUSULA VIII
DOS VALORES E DOS PAGAMENTOS CONTRATUAIS
8.1. 
O valor para o fornecimento e entrega do(s) produto(s) objeto desta Ata estão consignados na tabela disposta na Cláusula II deste instrumento (DO OBJETO). 

8.2. 
O pagamento somente será efetuado depois de satisfeitas todas as condições de entrega previstas no edital.

8.3 
Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 20 (vinte) dias após entrega e recebimento definitivo dos materiais.

8.3.1. O pagamento será efetuado mediante apresentação, pela Contratada ao Contratante, da nota fiscal/fatura correspondente ao material efetivamente entregue, através de depósito bancário.  .

8.3.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter em local de fácil visualização, a indicação do Nº do Processo Licitatório (Pregão) e do Processo de Compra - Confirmação, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

8.3.3 
Os arquivos eletrônicos dos documentos fiscais (arquivo XML e a DANFE da NFE ou NFSE) deverão ser encaminhados pela empresa adjudicatária, obrigatoriamente, para os e-mails silon@demei.com.br e daniel@demei.com.br. 

8.3.4 
A nota fiscal deverá trazer os seguintes dados cadastrais do Demei: 

Departamento Municipal de Energia de Ijuí
CNPJ: 95.289.500/0001-00
Inscrição Estadual: 065/0080300
Endereço: Av. Getúlio Vargas, nº 1454 – Bairro Assis Brasil, Ijuí/RS – 98700-000

Nº do empenho ou Processo de Compras
8.4 
O pagamento será realizado pelo Demei, mediante depósito bancário em favor da adjudicatária, que indicará em formulário próprio o nome da instituição, a localidade, o código da agência bancária e o número da conta corrente para que seja realizada a operação. 

8.5
As informações referidas no item anterior deverão ser encaminhadas ao setor de Tesouraria do Demei, no e-mail flavio.o@demei.com.br  ficando o 

licitante obrigado a mantê-las atualizadas.

8.6 Para emissão da nota fiscal de material deverá ser observado a aplicação da IN RFB nº 1.234/2012 ou a que vier a substitui-la, a qual foi recepcionada pelo Decreto Municipal (Ijuí) 7.894 de 15 de junho de 2022
8.7. Na pendência de obrigações decorrentes da imposição de penalidades, a signatária não terá direito ao recebimento de seus créditos; cessadas as causas da suspensão os pagamentos serão retomados, sem a aplicação da correção do valor.

8.8. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da fatura ou nota fiscal, ou dos documentos exigidos como condição para pagamento por parte da signatária importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE.
CLÁUSULA IX
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1
São aplicáveis as sanções previstas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93, na Lei Federal nº 10.520/02 e demais normas pertinentes, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal.

9.2
A licitante ficará sujeita, garantido o contraditório e a ampla defesa, às seguintes penalidades:

a)
Advertência, quando executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante execução e sem prejuízo ao resultado.

b)
Multa correspondente:

b.1) Até 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de cláusula contratual ou forma de legislação pertinente;

b.2) À razão de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso, contados a partir do prazo final de entrega prevista na Ordem de Compra, limitado ao máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado.

b.3) Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos e multa de 10% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato. 

b.4) A recusa pelo fornecedor em entregar o material adjudicado acarretará a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total e atualizado do contrato e ou pedido solicitado através da autorização de fornecimento,  e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05 (cinco) anos.

b.5) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulado com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato e ou pedido solicitado através da autorização de fornecimento

a) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

- A suspensão temporária poderá ensejar a rescisão/cancelamento imediata do Registro de Preços pelo ordenador de Despesas.
d)
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

9.4 9.3
A licitante que: não assinar a Ata de Registro de Preços, ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou fizer declaração falsa ou fraude fiscal, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame estará sujeita à pena de suspensão de seu direito de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, observados os procedimentos contidos na legislação própria, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais.

9.5
Será aplicada multa de 02% (dois por cento) do valor estimado de fornecimento, tanto à licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, e que venha a ser inabilitada por ter apresentado documentos que seguramente não atendam as exigências deste edital, como às demais licitantes que derem causa a tumultos durante a sessão pública de pregão ou ao retardamento dos trabalhos em razão de comportamento inadequado de seus representantes.

9.6
As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a aplicação de outras.

9.7
O prazo para pagamento de multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do infrator, sob pena de inscrição do respectivo valor como Dívida Ativa, sujeitando-se a devedora ao competente processo judicial de execução.

9.8 Na aplicação das penalidades previstas no Edital o Departamento Municipal de Energia de Ijuí - DEMEI considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, “caput”, da Lei nº 8.666/93.

9.8.1 As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for ocaso.

9.8.2. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

9.8.3 A imposição das penalidades não impede a reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos causados ao Departamento Municipal de Ijuí - Demei pelo licitante.

9.8.4 O valor das multas, eventualmente aplicadas, em hipótese alguma será devolvido á empresa fornecedora, mesmo que o evento causador venha a ser recuperado.

CLÁUSULA X

DA GARANTIA

10.1.  O objeto desta ata de compromisso tem garantia pelo período de 12 (doze) meses, a contar da efetiva entrega do material, durante o qual a Contratada substituirá todo o item que venha a apresentar defeitos de fabricação ou funcionamento, sem qualquer ônus para o Contratante.

CLÁUSULA XI

ENCARGOS E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

11.1. A Contratada declara, expressamente, que tem pleno conhecimento dos bens que fazem parte deste contrato, bem como da sua execução.

11.2. Assinar e datar o recebimento das Ordens/autorizações de Fornecimento que por ventura venham a ser emitidas devolvendo imediatamente ao Demei. 

11.3. Atender, nas condições estabelecidas no edital de licitação, a todos os pedidos de aquisição dos materiais efetuados pelo Demei, através das Autorizações de Fornecimento ou Processo de Compras.

11.4. Assumir os prejuízos causados ao Demei, decorrentes de fornecimento não entregue ou entregue com imperfeição, devidamente comprovados pela fiscalização do Demei. 

11.5. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir e remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas no total ou em parte, o objeto do contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções nos materiais fornecidos.

11.6.  Manter, durante o prazo de vigência deste Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

11.7. Manter o preço registrado como mais vantajoso, segundo condições do mercado. 

11.8. Fornecer em embalagens adequadas e devidamente identificadas, de maneira a proteger o equipamento durante o transporte, sob condição de grande movimentação, transbordo, trânsito sobre estradas não pavimentadas, armazenamento prolongado, exposição à umidade, bem como suportar as movimentações por empilhadeira e guindaste.  
11.9. A Contratada é responsável pelos danos causados ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo  na  execução  do  contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, à fiscalização ou ao acompanhamento  pelo Contratante
CLÁUSULA XII

ENCARGOS E RESPOSTAS E RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE

12.1. O Contratante deverá efetuar os pagamentos à Contratada pelos materiais fornecidos, em estrita obediência as condições estabelecidas neste contrato. 

12.2. O Contratante fornecerá à Contratada, nos prazos adequados, toda a informação técnica de sua responsabilidade, necessária à entrega dos materiais ora contratados, que forem solicitadas pela Contratada.

12.3. Emitir Autorização de Fornecimento ou Processo de Compras quando da aquisição de algum dos materiais constantes do Registro de Preços, objeto do edital de Pregão Eletrônico 04/2023. 
12.4. O Contratante rejeitará, no todo ou em parte, a execução se em desacordo com o contrato, podendo, entretanto, recebê-lo com o abatimento de preço que couber, desde que lhe convenha;

CLÁUSULA XIII
DA VALIDADE E EFICÁCIA
13.1.  O presente instrumento somente terá eficácia depois de efetivamente assinado por ambas as partes e se estenderá até o fim do prazo de garantia.

13.2. Incumbirá ao Contratante, à sua conta, providenciar a publicação resumida do deste instrumento de compromisso ou de seus eventuais aditamentos, mediante remessa à Imprensa Oficial, do texto do extrato a ser publicado, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias da aludida remessa.

CLÁUSULA XIV
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
14.1. São designados representantes responsáveis pelo acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação da contratação:
Para o Contratante:

Cargo: __________________________

Responsável Atual: __________________________

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 1454 – Bairro Assis Brasil

Cidade: Ijuí
/RS - 
CEP: 987000-000

Tel.: (55) 3331-77_____

E-mail: ______________________________________

Para a Contratada:

Cargo: ____________________________________

Responsável Atual: ____________________________________ 

Endereço: _____________________________________________ 

Cidade: ___________________ - CEP: _______________________

Tel.: _______________________________ 
14.2. Os representantes responsáveis, acima identificados, manifestar-se-ão formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato.

14.3. É de competência exclusiva do responsável pelo “acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação da contratação” pela CONTRATANTE que, quando do pagamento, necessariamente seja vinculado o Documento Fiscal emitido pela CONTRATADA ao numero do processo de obra (ODI/ODS) que suportam e estejam associada esta despesa derivada desse contrato.
14.4. Todos os avisos, notificações, correspondências e quaisquer comunicações enviadas no âmbito deste contrato deverão ser feitos por escrito, entregues e protocolados pessoalmente,  por meio de carta com aviso de recebimento ou fac-símile com confirmação de envio, aos cuidados das pessoas designadas e endereços indicados acima, os quais serão efetivadas na data de seu protocolo, que será aquela do recebimento pessoal, constante do aviso de recebimento ou da confirmação de envio de fac-símile. 

CLÁUSULA XV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 
Integram esta Ata, o edital do PREGÃO ELETRÔNICO n° 04/2023 e seus anexos, a proposta do licitante: ___________________________, classificado em 1º (primeiro) lugar - quanto aos itens descritos na cláusula segunda - no certame supranumerado.

15.2 
A adjudicatária deverá manter todas as condições de habilitação durante a execução do contrato.

15.3 
Fica eleito o foro de Ijuí/RS para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.

15.4 
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas aplicáveis.

Ijuí/RS, ______ de _________ de 2023.

_______________________________                ________________________________

       Marco Aurélio Sikacz

               Empresa contratada
        Diretor Presidente


         
     CPF – 919.185.960-34
                        CPF- 
Testemunhas:


                        Testemunhas:

Ass. ___________________                               Ass. ____________________ 
Nome:                                                            Nome: 
CPF:                                                              CPF:

Fantasia Miraculus Ladybug 


Á pronta entrega 


Fabricação Própria! 

Tamanhos: 01 ao 12 ou sob medida 


Macacão feito em tecido lycra com elastano de ótima qualidade 

Acompanha: 

- Macacão 

- Máscara 

- Bolsinha para levar o ioio 

- ioiô 

- Sapatilha ( confeccionada do mesmo tecido do macacão) 

O envio é feito em até 24 horas após a confirmação da compra

· Código do produto: C2A050

· Adicionado em: 03/05/2018

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ – DEMEI

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023
ANEXO III
EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA
DECLARAÇÃO

Ref.: (identificação da licitação)

A empresa.................................... através de seu representante legal, Sr.(a)..........................., CPF....................................., (cargo na empresa: Diretor ou Sócio Gerente)..........................................., declara, para fins de direito, na qualidade de proponente da licitação instaurada pelo Departamento Municipal de Energia de Ijuí – DEMEI, que não possui em seus quadros pessoa menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega pessoas menores de dezesseis anos, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos e mão de obra infantil, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. Desta forma, não está descumprindo o disposto no Art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firma e presente.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (      ) .

____________________________ , _______ de ______________ de 20___.

............................................................

             (representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ – DEMEI

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023
ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

A empresa....................................................................................... através de seu representante legal, Sr.(a)...................................................., CPF................................................,. (cargo na empresa: Diretor ou Sócio Gerente)..........................................., DECLARA, para fins de direito, na qualidade de proponente da licitação instaurada pelo Departamento Municipal de Energia de Ijuí – DEMEI, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas, bem como de que comunicaremos qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

____________________________ , _______ de ______________ de 20___.

_____________________________

Representante Legal

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ – DEMEI

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023
ANEXO V 

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
DECLARAÇÃO
A empresa ................................................., inscrita no CNPJ nº..............................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a)........................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº............................e o CPF nº................................., DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei,  de que cumpre os requisitos legais para a sua qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente
____________________________ , _______ de ______________ de 20___.

____________________________

Representante Legal 

.

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ – DEMEI

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023
ANEXO VI

DECLARAÇÃO PREVISTA NO ART. 4º, VII DA LEI FEDERAL Nº 10.520/02
A empresa........................................... através de seu representante legal, Sr.(a)....................................................., CPF.............................................., (cargo na empresa: Diretor ou Sócio Gerente)..........................................., declara, para fins de direito, na qualidade de proponente da licitação instaurada pelo Departamento Municipal de Energia de Ijuí – DEMEI, que cumpre plenamente os requisitos da habilitação, em cumprimento ao que determina o artigo 4º, inciso VII da Lei 10.520/02

Por ser a expressão da verdade, firma e presente.

____________________________ , _______ de ______________ de 20___.

_____________________________

Representante Legal

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ – DEMEI

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023
ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

______________________, CNPJ n.° _____________________, com sede na _____________________, por intermédio de seu representante legal, abaixo assinado, e para os fins da licitação Pregão eletrônico 04/2023, DECLARA expressamente que:



Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente certame licitatória, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.






_______________, ____ de ___________ de 2023.

Ass.: ________________________ 

Identificação do Declarante: ______________________

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ – DEMEI

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023
ANEXO VIII
PLANILHA DE ORÇAMENTO/PREÇOS MÍNIMO E MÉDIO

	ITEM
	PESQUISA DE MERCADO


	Custo Mínimo Unitário
	Custo médio Unitário

	
	F1
	F2
	F3
	F4
	
	

	1
	R$10,56
	 
	 
	*
	R$10,56
	R$10,56

	2
	R$9,35
	 
	 
	*
	R$9,35
	R$9,35

	3
	R$10,06
	*
	 
	*
	R$10,06
	R$10,06

	4
	R$383,26
	*
	 
	*
	R$383,26
	R$383,26

	5
	R$423,25
	*
	 
	*
	R$423,25
	R$423,25

	6
	R$3,60
	*
	*
	R$6,12
	R$3,60
	R$4,86

	7
	R$4,99
	*
	*
	R$10,18
	R$4,99
	R$7,59

	8
	R$11,28
	*
	*
	R$17,65
	R$11,28
	R$14,47

	9
	R$11,62
	*
	*
	R$18,67
	R$11,62
	R$15,15

	10
	R$13,20
	*
	*
	R$28,55
	R$13,20
	R$20,88

	11
	R$30,00
	*
	*
	R$40,82
	R$30,00
	R$35,41

	12
	R$42,24
	*
	*
	R$72,77
	R$42,24
	R$57,51

	13
	R$44,40
	*
	*
	R$75,41
	R$44,40
	R$59,91

	14
	R$8,64
	*
	*
	R$12,90
	R$8,64
	R$10,77

	15
	R$13,44
	*
	*
	R$21,08
	R$13,44
	R$17,26

	16
	R$22,56
	*
	*
	R$28,48
	R$22,56
	R$25,52

	17
	R$1,44
	*
	*
	R$2,37
	R$1,44
	R$1,91

	18
	R$1,60
	*
	*
	R$2,97
	R$1,60
	R$2,29

	19
	R$1,82
	*
	*
	R$3,19
	R$1,82
	R$2,51

	20
	R$2,11
	 
	 
	R$4,14
	R$2,11 
	R$3,13 

	21
	R$41,94
	 
	 
	R$100,61
	 R$41,94
	R$71,28 

	22
	R$196,16
	 
	*
	R$105,64
	R$105,64
	R$150,90

	23
	R$2,32
	 
	*
	*
	R$2,32
	R$2,32

	24
	R$3,10
	 
	*
	*
	R$3,10
	R$3,10

	25
	R$24,16
	 
	*
	*
	R$24,16
	R$24,16

	26
	R$98,48
	 
	*
	*
	R$98,48
	R$98,48

	27
	R$2,05
	*
	*
	*
	R$2,05
	R$2,05

	28
	R$42,05
	*
	*
	*
	R$42,05
	R$42,05

	29
	R$144,43
	*
	*
	*
	R$144,43
	R$144,43

	30
	R$127,58
	*
	*
	*
	R$127,58
	R$127,58

	31
	R$16,24
	*
	*
	*
	R$16,24
	R$16,24

	32
	R$38,40
	*
	*
	*
	R$38,40
	R$38,40

	33
	R$41,60
	*
	*
	*
	R$41,60
	R$41,60

	34
	R$41,60
	*
	*
	*
	R$41,60
	R$41,60

	35
	R$38,40
	*
	*
	*
	R$38,40
	R$38,40

	36
	R$41,60
	*
	*
	*
	R$41,60
	R$41,60

	37
	R$38,40
	*
	*
	*
	R$38,40
	R$38,40

	38
	R$41,60
	*
	*
	*
	R$41,60
	R$41,60

	39
	R$41,60
	*
	*
	*
	R$41,60
	R$41,60

	40
	R$41,60
	*
	*
	*
	R$41,60
	R$41,60

	41
	R$41,60
	*
	*
	*
	R$41,60
	R$41,60

	42
	R$41,60
	*
	*
	*
	R$41,60
	R$41,60

	43
	R$20,03
	*
	*
	*
	R$20,03
	R$20,03

	44
	R$8,43
	*
	*
	*
	R$8,43
	R$8,43

	45
	R$26,80
	*
	*
	*
	R$26,80
	R$26,80

	46
	R$87,04
	*
	*
	*
	R$87,04
	R$87,04

	47
	R$87,04
	*
	*
	*
	R$87,04
	R$87,04

	48
	R$78,17
	*
	*
	*
	R$78,17
	R$78,17

	49
	R$100,37
	*
	*
	*
	R$100,37
	R$100,37

	50
	R$2,50
	*
	*
	*
	R$2,50
	R$2,50

	51
	R$5,34
	*
	*
	*
	R$5,34
	R$5,34

	52
	R$7,54
	*
	*
	*
	R$7,54
	R$7,54

	53
	R$10,22
	*
	*
	*
	R$10,22
	R$10,22

	54
	R$3,97
	*
	*
	*
	R$3,97
	R$3,97

	55
	R$8,72
	*
	*
	*
	R$8,72
	R$8,72

	56
	R$12,00
	*
	*
	*
	R$12,00
	R$12,00

	57
	R$7,78
	*
	*
	*
	R$7,78
	R$7,78

	58
	R$11,81
	*
	*
	*
	R$11,81
	R$11,81

	59
	R$16,27
	*
	*
	*
	R$16,27
	R$16,27

	60
	R$21,34
	*
	*
	*
	R$21,34
	R$21,34

	61
	R$31,31
	*
	*
	*
	R$31,31
	R$31,31

	62
	R$41,13
	*
	*
	*
	R$41,13
	R$41,13

	63
	R$48,67
	 
	*
	*
	R$48,67
	R$48,67

	64
	R$160,00
	 
	*
	*
	R$160,00
	R$160,00

	65
	R$1,60
	*
	*
	*
	R$1,60
	R$1,60

	66
	R$1,60
	*
	*
	*
	R$1,60
	R$1,60

	67
	R$756,00
	 
	*
	*
	R$756,00
	R$756,00

	68
	R$798,00
	 
	*
	*
	R$798,00
	R$798,00

	69
	R$1.816,80
	 
	*
	*
	R$1.816,80
	R$1.816,80

	70
	R$41,88
	 
	*
	*
	R$41,88
	R$41,88

	71
	R$43,00
	 
	*
	*
	R$43,00
	R$43,00

	72
	R$44,13
	 
	*
	*
	R$44,13
	R$44,13

	73
	R$46,38
	 
	*
	*
	R$46,38
	R$46,38

	74
	R$55,57
	 
	*
	*
	R$55,57
	R$55,57

	75
	R$56,69
	 
	*
	*
	R$56,69
	R$56,69

	76
	R$57,81
	*
	*
	*
	R$57,81
	R$57,81

	77
	R$58,93
	*
	*
	*
	R$58,93
	R$58,93

	78
	R$61,40
	*
	*
	*
	R$61,40
	R$61,40

	79
	R$44,15
	*
	*
	*
	R$44,15
	R$44,15

	80
	R$47,63
	*
	*
	*
	R$47,63
	R$47,63

	81
	R$51,89
	*
	*
	*
	R$51,89
	R$51,89

	82
	R$61,95
	*
	*
	*
	R$61,95
	R$61,95

	83
	R$55,76
	*
	*
	*
	R$55,76
	R$55,76

	84
	R$4,22
	*
	*
	*
	R$4,22
	R$4,22

	85
	R$6,57
	*
	*
	*
	R$6,57
	R$6,57

	86
	R$145,00
	*
	*
	*
	R$145,00
	R$145,00

	87
	R$6,96
	*
	*
	R$8,07
	R$6,96
	R$7,52

	88
	R$7,30
	*
	*
	R$7,80
	R$7,30
	R$7,55

	89
	R$7,62
	*
	*
	*
	R$7,62
	R$7,62

	90
	R$14,05
	*
	*
	*
	R$14,05
	R$14,05

	91
	R$15,22
	*
	*
	R$17,07
	R$15,22
	R$16,15

	92
	R$14,61
	*
	*
	R$16,27
	R$14,61
	R$15,44

	93
	R$15,14
	*
	*
	R$17,60
	R$15,14
	R$16,37

	94
	R$16,26
	*
	*
	*
	R$16,26
	R$16,26

	95
	R$15,14
	*
	*
	*
	R$15,14
	R$15,14

	96
	R$39,57
	*
	*
	R$39,59
	R$39,57
	R$39,58

	97
	R$37,20
	*
	*
	*
	R$37,20
	R$37,20

	98
	R$30,72
	*
	*
	R$30,30
	R$30,30
	R$30,51

	99
	R$7,23
	*
	*
	*
	R$7,23
	R$7,23

	100
	R$8,24
	*
	*
	*
	R$8,24
	R$8,24

	101
	R$4,96
	*
	*
	*
	R$4,96
	R$4,96

	102
	R$3,36
	*
	*
	*
	R$3,36
	R$3,36

	103
	R$8,34
	*
	*
	*
	R$8,34
	R$8,34

	104
	R$28,80
	*
	*
	R$26,36
	R$26,36
	R$27,58

	105
	R$38,40
	*
	*
	R$77,61
	R$38,40
	R$58,01

	106
	R$12,24
	*
	*
	R$15,96
	R$12,24
	R$14,10

	107
	R$14,38
	*
	*
	R$18,56
	R$14,38
	R$16,47

	108
	R$7,76
	*
	*
	R$7,70
	R$7,70
	R$7,73

	109
	R$12,48
	*
	*
	R$22,30
	R$12,48
	R$17,39

	110
	R$17,32
	*
	*
	R$24,61
	R$17,32
	R$20,97

	111
	R$35,66
	*
	*
	*
	R$35,66
	R$35,66

	112
	R$7,52
	*
	*
	R$10,58
	R$7,52
	R$9,05

	113
	R$13,86
	*
	*
	R$17,33
	R$13,86
	R$15,60

	114
	R$17,65
	 
	 
	R$25,51
	R$17,65 
	R$21,58 

	115
	 
	R$264,00
	R$295,00
	*
	R$264,00
	R$279,50

	116
	 
	R$290,00
	R$350,00
	*
	R$290,00
	R$320,00

	117
	R$614,38
	*
	*
	*
	R$614,38
	R$614,38

	118
	R$607,63
	*
	*
	*
	R$607,63
	R$607,63

	119
	R$1.205,97
	*
	*
	*
	R$1.205,97
	R$1.205,97

	120
	R$2.312,80
	*
	*
	*
	R$2.312,80
	R$2.312,80

	121
	R$8,00
	*
	*
	*
	R$8,00
	R$8,00

	122
	R$8,00
	*
	*
	*
	R$8,00
	R$8,00

	123
	R$8,00
	*
	*
	*
	R$8,00
	R$8,00

	124
	R$8,00
	*
	*
	*
	R$8,00
	R$8,00

	125
	R$8,00
	*
	*
	*
	R$8,00
	R$8,00

	126
	R$8,00
	*
	*
	*
	R$8,00
	R$8,00

	127
	R$8,00
	*
	*
	*
	R$8,00
	R$8,00

	128
	R$8,00
	*
	*
	*
	R$8,00
	R$8,00

	129
	R$8,00
	*
	*
	*
	R$8,00
	R$8,00

	130
	R$8,85
	*
	*
	*
	R$8,85
	R$8,85

	131
	R$9,31
	*
	*
	*
	R$9,31
	R$9,31

	132
	R$11,20
	*
	*
	*
	R$11,20
	R$11,20

	133
	R$11,86
	 
	 
	 
	R$11,86 
	R$11,86  

	134
	R$22,13
	*
	*
	*
	R$22,13
	R$22,13

	135
	R$33,76
	 
	 
	 
	 R$33,76
	 R$33,76 

	136
	R$8,11
	*
	*
	*
	R$8,11
	R$8,11

	137
	R$15,18
	 
	 
	R$20,54
	 R$15,18
	R$17,86 

	138
	R$11,95
	*
	*
	*
	R$11,95
	R$11,95

	139
	R$24,96
	*
	*
	R$34,89
	R$24,96
	R$29,93

	140
	R$11,95
	*
	*
	*
	R$11,95
	R$11,95

	141
	R$24,96
	 
	 
	R$67,29
	R$24,96
	R$46,13

	142
	R$87,04
	*
	*
	*
	R$87,04
	R$87,04

	143
	R$43,20
	*
	*
	*
	R$43,20
	R$43,20

	144
	R$43,20
	 
	*
	*
	R$43,20
	R$43,20

	145
	R$54,52
	*
	*
	*
	R$54,52
	R$54,52

	146
	R$5,63
	*
	*
	*
	R$5,63
	R$5,63

	147
	R$19,71
	 
	*
	*
	R$19,71
	R$19,71

	148
	R$14,56
	*
	*
	R$20,68
	R$14,56
	R$17,62

	149
	R$31,72
	*
	*
	*
	R$31,72
	R$31,72

	150
	R$38,30
	*
	*
	*
	R$38,30
	R$38,30

	151
	R$96,35
	*
	*
	*
	R$96,35
	R$96,35

	152
	R$172,24
	*
	*
	*
	R$172,24
	R$172,24

	153
	R$11,00
	*
	*
	*
	R$11,00
	R$11,00

	154
	R$13,00
	*
	*
	*
	R$13,00
	R$13,00

	155
	R$91,20
	*
	*
	*
	R$91,20
	R$91,20

	156
	R$10,21
	 
	*
	*
	R$10,21
	R$10,21

	157
	R$10,21
	*
	*
	*
	R$10,21
	R$10,21

	158
	R$22,29
	*
	*
	*
	R$22,29
	R$22,29

	159
	R$145,08
	*
	*
	*
	R$145,08
	R$145,08

	160
	R$57,65
	 
	*
	*
	R$57,65
	R$57,65

	161
	R$30,51
	*
	*
	*
	R$30,51
	R$30,51

	162
	R$32,00
	 
	*
	*
	R$32,00
	R$32,00

	163
	R$120,54
	*
	*
	*
	R$120,54
	R$120,54

	164
	R$18,91
	*
	*
	*
	R$18,91
	R$18,91

	165
	R$5,22
	*
	*
	*
	R$5,22
	R$5,22

	166
	R$5,41
	*
	*
	*
	R$5,41
	R$5,41

	167
	R$5,82
	*
	*
	*
	R$5,82
	R$5,82

	168
	R$8,85
	*
	*
	*
	R$8,85
	R$8,85

	169
	R$10,24
	*
	*
	*
	R$10,24
	R$10,24

	170
	R$11,63
	*
	*
	*
	R$11,63
	R$11,63

	171
	R$13,40
	*
	*
	*
	R$13,40
	R$13,40

	172
	R$15,71
	*
	*
	*
	R$15,71
	R$15,71

	173
	R$17,46
	*
	*
	*
	R$17,46
	R$17,46

	174
	R$20,69
	*
	*
	*
	R$20,69
	R$20,69

	175
	R$22,30
	*
	*
	*
	R$22,30
	R$22,30

	176
	R$23,89
	*
	*
	*
	R$23,89
	R$23,89

	177
	R$15,81
	*
	*
	*
	R$15,81
	R$15,81

	178
	R$17,41
	*
	*
	*
	R$17,41
	R$17,41

	179
	R$20,51
	*
	*
	*
	R$20,51
	R$20,51

	180
	R$22,24
	*
	*
	*
	R$22,24
	R$22,24

	181
	R$23,89
	*
	*
	*
	R$23,89
	R$23,89

	182
	R$25,49
	*
	*
	*
	R$25,49
	R$25,49

	183
	R$26,90
	*
	*
	*
	R$26,90
	R$26,90

	184
	R$28,96
	*
	*
	*
	R$28,96
	R$28,96

	185
	R$30,56
	*
	*
	*
	R$30,56
	R$30,56

	186
	R$14,40
	*
	*
	*
	R$14,40
	R$14,40

	187
	R$256,00
	*
	*
	*
	R$256,00
	R$256,00

	188
	R$49,56
	*
	*
	*
	R$49,56
	R$49,56

	189
	R$11,46
	*
	*
	*
	R$11,46
	R$11,46

	190
	R$15,06
	 
	*
	*
	R$15,06
	R$15,06

	191
	R$50,43
	*
	*
	*
	R$50,43
	R$50,43

	192
	R$1,82
	*
	*
	 
	R$1,82
	R$1,82

	193
	R$10,86
	 
	*
	*
	R$10,86
	R$10,86

	194
	R$14,61
	*
	*
	*
	R$14,61
	R$14,61

	195
	R$7,84
	*
	*
	R$7,17
	R$7,17
	R$7,51

	196
	R$9,44
	*
	*
	R$10,71
	R$9,44
	R$10,08

	197
	R$73,32
	*
	*
	*
	R$73,32
	R$73,32

	198
	R$176,67
	*
	*
	*
	R$176,67
	R$176,67

	199
	R$189,81
	*
	*
	*
	R$189,81
	R$189,81

	200
	R$197,88
	 
	*
	*
	R$197,88
	R$197,88

	201
	R$161,41
	 
	*
	*
	R$161,41
	R$161,41

	202
	R$164,51
	 
	*
	*
	R$164,51
	R$164,51

	203
	R$167,55
	 
	*
	*
	R$167,55
	R$167,55

	204
	R$170,78
	 
	 
	 
	R$170,78 
	R$170,78 

	205
	R$244,80
	*
	*
	R$168,45
	R$168,45
	R$206,63


OBSERVAÇÕES:
 

· Pesquisa de preços de mercado realizada durante os meses de julho e agosto de 2023.
· O preço médio foi calculado pela média simples das consultas de preços realizadas e poderá ser utilizado pelo pregoeiro de acordo com a situação fática no dia da licitação.  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ – DEMEI

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023
ANEXO IX
MODELO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº ........
(Contrato Simplificado de Fornecimento por Registro de Preço)

O Departamento Municipal de Energia de Ijui - Demei,  autarquia municipal, inscrito no CNPJ sob n° 95.289.500/0001-00, por seus representantes legais abaixo firmados, pelo presente instrumento contrata com o fornecedor adiante qualificado, o fornecimento dos bens especificados neste documento, nas condições do edital (e seus anexos) do Pregão Eletrônico n° 04/2023, para REGISTRO DE PREÇO realizado conforme a legislação municipal e normas gerais da Lei n° 8.666/93 aplicáveis, indicado abaixo, comprometendo-se as partes pelas obrigações de fornecimento e pagamento consignadas neste documento, que serve de instrumento contratual para os fins de lei, como segue:

EDITAL N°_____; Preço válido até:__/__/___; Data base__/__/___

1.OBJETO: (O quantitativo máximo indicado no edital não poderá ser excedido nesta AF ou no somatório das que forem emitidas para o mesmo item)

2. PRAZO DA ENTREGA: O prazo de entrega é de 30 (trinta) dias contado a partir do recebimento desta AF (autorização de fornecimento) ou do Processo de Compras, sendo que em havendo atraso na entrega serão aplicadas as penalidades conforme edital – Clausula 17 - Das  Multas e Penalidades e Ata de Registro de Preços. 
3. PREÇO/CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O valor total desta ordem de fornecimento é de R$ ____________ (________________________), e o pagamento será efetuado no prazo de até 20 (vinte) dias após entrega e recebimento definitivo dos materiais mediante apresentação, pela Contratada ao Contratante, da nota fiscal/fatura correspondente ao material efetivamente entregue, através de depósito bancário. Todas as demais questões pertinentes ao pagamento serão de acordo com o contido no edital acima descrito e na Ata de registro de preços.
4. DEMAIS CLAUSULAS: Fazem parte integrante instrumento, independente de transcrição, o edital de licitações e seus anexos indicado, bem como a Ata de julgamento correspondente, que explicitam as condições deste fornecimento, processado na forma do inciso II do Art. 15 da Lei n° 8.666/93, com as quais o Fornecedor/Contratado, abaixo assinado, se obriga, sob as penas da Lei. 

E por assim estarem de acordo, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma, elegendo o Foro de Ijui/RS, com renuncia de qualquer outro, para dirimir as eventuais questões de decorrentes. 

                                 
 EMITIDA EM  __/__/___ 

______________________________                        _________________________ 

Diretor Presidente Demei                                     Fornecedor/contratada

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ – DEMEI

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023
ANEXO X
MODELO DE CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO DO PEDIDO

AO DEMEI

Acusamos o recebimento da Autorização/Ordem de Fornecimento ou Processo de Compras nº _____/20_________,  comprometemo-nos a atender ao pedido dentro do prazo estabelecido, sendo nossa total responsabilidade os custos decorrentes. 




Ijuí/RS______ de ________________________ de 2023.

Pela 

Compromitente:

Razão Social:

CNPJ:

Endereço completo:

Assinatura do Responsável:

Nome completo:

CPF:


Av. Getúlio Vargas, 1454 –  Bairro Assis Brasil -Fone/Fax: 55 3331.7700 – Plantão 24h: 0800 0519200                            CEP 98.700-000 - Ijuí/RS – CNPJ 95.289.500/0001-00 – I.E 065/0080300

Site: www.demei.com.br -  E-mail: demei@demei.com.br
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